Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Przydatne funkcje fotografowania > Używanie funkcji fotografowania > Rozm. obrazu(Dual Rec)

## Rozm. obrazu(Dual Rec)

Ustawia rozmiar zdjęcia wykonywanego podczas nagrywania filmu.

1. MENU 1 [Rozm. obrazu(Dual Rec)] żądany rozmiar

#### Gdy opcja [Ustawienie nagrywania] jest ustawiona na wartość inną niż [VGA 3M]

| L: 17M | Do oglądania na telewizorach wysokiej rozdzielczości i drukowania do formatu A3+
| S: 4.2M | Do oglądania na ekranie TV wysokiej rozdzielczości

#### Gdy opcja [Ustawienie nagrywania] jest ustawiona na [VGA 3M]

| L: 13M | Do odbitek do formatu A3
| S: 3.2M | Do odbitek o rozmiarze do 10×15 cm lub 13×18 cm

Temat pokrewny
Pozycje MENU nie są dostępne dla każdego trybu fotografowania
Powrót do początku