Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Przydatne funkcje fotografowania > Używanie funkcji fotografowania > Ustawienie nagrywania

## Ustawienie nagrywania

Im większy rozmiar klatki filmu, tym wyższa jakość obrazu. Im wyższa ilość danych wykorzystywanych w ciągu sekundy (średnia prędkość bitowa), tym wyższa jakość obrazu.

1. MENU 1 [Ustawienie nagrywania] żądany tryb

#### Format pliku: AVCHD

60i/50i:
Filmy są zapisywane ze średnią prędkością ok. 60 pól/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i), lub 50 pól/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i), w trybie z przeplotem, z dźwiękiem Dolby Digital, w formacie AVCHD.
24p/25p:
Filmy są zapisywane ze średnią prędkością ok. 24 klatki/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i), lub 25 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i), w trybie progresywnym, z dźwiękiem Dolby Digital, w formacie AVCHD.
60p/50p:
Filmy są zapisywane ze średnią prędkością ok. 60 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i), lub 50 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i), w trybie progresywnym, z dźwiękiem Dolby Digital, w formacie AVCHD.

| Ustawienie nagrywania | Średnia prędkość bitowa | Opis
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mb/s | Nagrywa z wysoką jakością obrazu w rozmiarze 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mb/s | Nagrywa ze standardową jakością obrazu w rozmiarze 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mb/s | Nagrywa z najwyższą jakością obrazu w rozmiarze 1920×1080 (60p/50p)
| 24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 24 Mb/s | Nagrywa z wysoką jakością obrazu w rozmiarze 1920×1080 (24p/25p), tworząc atmosferę podobną do filmowej.
| 24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 17 Mb/s | Nagrywa ze standardową jakością obrazu w rozmiarze 1920×1080 (24p/25p), tworząc atmosferę podobną do filmowej.

#### Format pliku: MP4

Filmy są zapisywane w formacie MPEG-4, ze średnią prędkością ok. 30 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i) lub 25 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i), w trybie progresywnym, z dźwiękiem AAC w formacie mp4.

| Ustawienie nagrywania | Średnia prędkość bitowa | Opis
| 1440×1080 12M | 12 Mb/s | Nagrywa w rozmiarze 1440×1080
| VGA 3M | 3 Mb/s | Fotografuje w rozmiarze VGA

Uwagi

- Obraz teleskopowy powstaje, gdy zostanie wybrany rozmiar obrazu [VGA 3M].

- Gdy tworzysz płyty AVCHD z filmów zapisanych w formacie [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] lub [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], zajmie to sporo czasu, gdyż muszą one zostać skonwertowane. Aby zapisać filmy [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] lub [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] bez konwertowania jakości obrazu, należy użyć płyt Blu-ray.

Temat pokrewny
Format pliku
Powrót do początku