Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Przydatne funkcje fotografowania > Używanie funkcji fotografowania > ISO

## ISO

1. MENU 3 [ISO] żądany tryb

- W przypadku wybrania opcji [Wieloklatk. red. szumów.] lub [ISO AUTO], naciśnij na pokrętle regulacyjnym, aby wyświetlić ekran ustawień, a następnie wybierz żądaną wartość.

| (Wieloklatk. red. szumów.) | Aparat nałoży zdjęcia wykonane w sposób ciągły, aby obraz wynikowy miał mniej szumów. Naciśnij na pokrętle regulacyjnym, aby wyświetlić ekran ustawień, a następnie wybierz żądaną wartość spośród ustawień ISO AUTO, od 200 do 25600 za pomocą /.
| (ISO AUTO) | Aparat ustawia czułość ISO automatycznie, w oparciu o warunki oświetlenia otoczenia. Można ustawić maksymalną i minimalną wartość ISO dla trybu [ISO AUTO]. Naciśnij , aby wyświetlić ekran ustawienia.
| 100/125/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800 | Można zredukować rozmazanie obrazu w ciemnym otoczeniu lub zawierającego obiekty w ruchu za pomocą zwiększenia czułości ISO (wybierz wyższą liczbę).

Regulacja czułości ISO (Zalecany wskaźnik ekspozycji)
Czułość ISO to wartość prędkości nośnika zapisu, zawierającego czujnik obrazu odbierający światło. Nawet przy tym samym naświetleniu zdjęcia różnią się, zależnie od czułości ISO.
Duża czułość ISO
Nagrywa jasny obraz nawet w ciemnym otoczeniu, skracając czas otwarcia migawki, aby zredukować rozmazanie.
Jednak zdjęcie może być nieczyste.
Mała czułość ISO
Nagrywa bardziej gładki obraz.
Jednak gdy zdjęcie jest niedostatecznie naświetlone, może być ciemniejsze.
Uwagi

- Nie można wybrać ustawienia [ISO AUTO], gdy aparat ustawiony jest na [Ekspozycji ręcznej]. [ISO 160] to ustawienie domyślne.

- Gdy opcja [ISO] jest ustawiona na wartość mniejszą niż ISO 160, zakres możliwej do zarejestrowania jasności obiektu (zakres dynamiczny) może się zmniejszyć.

- W przypadku filmów dostępne są wartości od ISO 160 do ISO 3200.

- Gdy opcja [ISO] jest ustawiona na [Wieloklatk. red. szumów.], aparat nakłada obrazy. Zarejestrowanie obrazu trwa dłużej i lampa błyskowa nie działa.

Temat pokrewny
Pozycje MENU nie są dostępne dla każdego trybu fotografowania
Powrót do początku