Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów > Akumulator i zasilanie

## Akumulator i zasilanie

Nie można włożyć akumulatora do aparatu.

- Sprawdź, czy kierunek akumulatora jest prawidłowy i włóż akumulator tak, aby dźwignia wyjmowania akumulatora została zablokowana.

Nie można włączyć aparatu.

- Po włożeniu akumulatora do aparatu, do rozpoczęcia zasilania aparatu może upłynąć trochę czasu.

- Sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo włożony.

- Akumulator będzie się wyładowywał, nawet jeśli nie jest używany. Przed użyciem naładuj akumulator.

- Sprawdź, czy typ akumulatora to NP-BX1.

Zasilanie nagle wyłącza się.

- Zależnie od temperatury aparatu i akumulatora, zasilanie może wyłączyć się automatycznie w celu ochrony aparatu. W takim przypadku przed wyłączeniem zasilania na ekranie pojawia się komunikat.

- Jeżeli aparat jest włączony i przez pewien czas nie wykonasz żadnych operacji, aparat wyłączy się automatycznie, aby zapobiec wyczerpaniu akumulatora. Ponownie włączyć aparat.

Wskaźnik pozostałej mocy jest nieprawidłowy.

- Jest to spowodowane używaniem aparatu w bardzo gorącym lub w bardzo zimnym miejscu.

- Pojemność akumulatora stopniowo maleje z czasem i poprzez częste używanie. Jeżeli czas pracy akumulatora pomiędzy ładowaniami stanie się znacznie krótszy, prawdopodobnie nadszedł czas, aby wymienić go na nowy.

Wskaźnik Zasilanie/Ładowanie aparatu miga podczas ładowania akumulatora.

- Sprawdź, czy typ akumulatora to NP-BX1.

- Wskaźnik Zasilanie/Ładowanie aparatu miga nieregularnie, gdy akumulator nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy wyjąć akumulator z aparatu i włożyć go ponownie.

- Szczegółowe informacje, zobacz „Akumulator” [Szczegóły].

Akumulator nie jest naładowany nawet wtedy, gdy wskaźnik Zasilanie/Ładowanie wyłącza się i ładowanie jest ukończone.

- Zdarza się tak, gdy akumulator jest ładowany przy bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze otoczenia. Ładuj akumulator przy właściwej temperaturze otoczenia w zakresie 10°C do 30°C.

Przy potrząsaniu aparat wydaje wyraźny odgłos.

- Jeśli zasilanie aparatu nie jest włączone, może on wydawać wyraźny odgłos po potrząśnięciu. Nie jest to usterka.

Powrót do początku