Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Przydatne funkcje fotografowania > Używanie funkcji fotografowania > Tryb ostrości

## Tryb ostrości

Wybiera metodę ustawiania ostrości pasującą do ruchu obiektu.
AF oznacza „Autofokus”, funkcję która automatycznie nastawia ostrość.

1. MENU 2 [Tryb ostrości] żądany tryb

| (Pojed. autofokus) | Aparat blokuje ustawienie ostrości, gdy uzyskana zostanie korekta ostrości. Użyj opcji [Pojed. autofokus], gdy fotografowany obiekt nie porusza się.
| (Ciągły autofokus) | Aparat kontynuuje ustawianie ostrości, gdy spust migawki wciśnięty jest do połowy. Użyj tej opcji, gdy obiekt porusza się.
| (Ostrość DMF) | Umożliwia użycie połączenia ręcznego i automatycznego ustawiania ostrości.
| (Ostrość ręczna) | Ustawia ostrość ręcznie.

### Korzystanie z opcji [Ostrość DMF]/[Ostrość ręczna]

1. MENU 2 [Tryb ostrości] [Ostrość DMF] lub [Ostrość ręczna]

1. Wyreguluj ostrość, przekręcając pierścień sterujący.

- Użyj funkcji zarysu, [Powiększenie] lub [Wspomaganie MF] w celu łatwiejszego ustawienia ostrości.

- Gdy opcja [Tryb ostrości] jest ustawiona na [Ostrość DMF], automatyczne ustawianie ostrości jest aktywowane po naciśnięciu spustu migawki do połowy.

Ustawianie ostrości z użyciem ustawienia [Ostrość DMF]
Ustawienie [Ostrość DMF] umożliwia użycie połączenia ręcznego i automatycznego ustawiania ostrości w następujący sposób.

- Po automatycznym ustawieniu ostrości wprowadź drobne korekty ostrości ręcznie.

Efektywne, w przypadku ustawiania ostrości w wąskim zakresie. Przytrzymaj wciśnięty spust migawki do połowy, a następnie przekręć pierścień sterujący.

- Wyreguluj ostrość ręcznie wcześniej, a następnie użyj automatycznego ustawiania ostrości.

Efektywne w przypadku ustawiania ostrości na obiektach znajdujących się z tyłu sceny, ponieważ obiekty te zwykle są nieostre podczas używania automatycznego ustawiania ostrości.
Uwagi

- Jeśli odległość ustawiania ostrości jest bardzo mała, na obrazie może pojawić się kurz lub odciski palców znajdujące się na obiektywie. Należy wytrzeć obiektyw miękką szmatką itd.

- Po zmianie metody ustawiania ostrości ustawiona odległość ustawienia ostrości jest usuwana.

Temat pokrewny
Pozycje MENU nie są dostępne dla każdego trybu fotografowania
Poziom zarysu
Funkcja środ. przycisku
Wspomaganie MF
Powrót do początku