Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Przydatne funkcje fotografowania > Używanie funkcji fotografowania > Funkcja środ. przycisku

## Funkcja środ. przycisku

Funkcje przypisane, gdy opcja [Funkcja środ. przycisku] jest ustawiona na [Standard]
Przełącz.AEL
Zm. regulacji AF/MF
Powiększenie
Umożliwia wybranie często używanych funkcji i przypisanie ich do przycisku środkowego na pokrętle regulacyjnym.

1. MENU 2 [Funkcja środ. przycisku] żądany tryb

| Standard | Funkcja przypisana do przycisku środkowego na pokrętle regulacyjnym różnie się w zależności od ustawienia [Obszar autofokusa].
| Przełącz.AEL | Przypisuje ustawione funkcje.
| Zm. regulacji AF/MF
| Powiększenie

### Funkcje przypisane, gdy opcja [Funkcja środ. przycisku] jest ustawiona na [Standard]

Ustawienie [Obszar autofokusa] | Przypisane ustawienie
Wielopunktowy | Śledzenie ostrością
Centralny | Śledzenie ostrością
Elast. punktowy | Zmień obszar ostrości

### Przełącz.AEL

Gdy trudno jest uzyskać prawidłową ekspozycję obiektu, funkcja ta pozwala na zablokowanie ekspozycji poprzez ustawienie ostrości i pomiar światła obszaru posiadającego żądaną jasność.

1. MENU 2 [Funkcja środ. przycisku] [Przełącz.AEL]

1. Skieruj aparat na obszar, dla którego chcesz dopasować ekspozycję.

Ekspozycja zostanie ustawiona.

1. Naciśnij na pokrętle regulacyjnym.

Ekspozycja zostanie zablokowana, a kontrolka (Blokada AE) zaświeci się.

1. Ustaw ostrość na obiekt i sfotografuj go.

1. Aby anulować blokadę ekspozycji, naciśnij ponownie przycisk .

### Zm. regulacji AF/MF

Można tymczasowo przełączać automatyczne i ręczne ustawianie ostrości.

1. MENU 2 [Funkcja środ. przycisku] [Zm. regulacji AF/MF]

1. Naciśnij , aby przełączyć automatyczne i ręczne ustawianie ostrości.

Gdy opcja [Tryb ostrości] jest ustawiona na [Ostrość ręczna], aparat przełącza się na [Pojed. autofokus], a gdy opcja [Tryb ostrości] jest ustawiona na wartość inną niż [Ostrość ręczna], przełącza się na [Ostrość ręczna]. Naciśnij , aby wrócić do poprzedniego trybu.

### Powiększenie

W trybie [Ostrość ręczna] można powiększyć obraz na ekranie, aby ułatwić ręczne ustawianie ostrości za pomocą funkcji [Powiększenie].

1. MENU 2 [Funkcja środ. przycisku] [Powiększenie]

1. Naciśnij , aby powiększyć obraz.

- Można ustawić czas przez jaki obraz będzie powiększany za pomocą funkcji [Czas pow. przy ust. ostr.].

Temat pokrewny
Czas pow. przy ust. ostr.
Powrót do początku