Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Zmiana nastawień > Menu konfiguracji > Ustawienia punktu dost.

## Ustawienia punktu dost.

Korzystanie z klawiatury
Inne ustawienia
Możesz zarejestrować punkt dostępowy ręcznie.
Przed rozpoczęciem procedury sprawdź nazwę SSID punktu dostępowego, system bezpieczeństwa i hasło. W niektórych urządzeniach hasło może być ustawione fabrycznie. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi bezprzewodowego punktu dostępowego lub można je uzyskać od administratora sieci.

1. MENU 3 [Ustawienia punktu dost.]

1. Wybierz punkt dostępowy, który chcesz zarejestrować.

Gdy odpowiedni punkt dostępowy widoczny jest na ekranie:
Wybierz odpowiedni punkt dostępowy.
Gdy odpowiedni punkt dostępowy nie jest widoczny na ekranie:
Wybierz [Ustawienia ręczne] i ustaw punkt dostępowy.
* Metody wprowadzania podane są w punkcie „Korzystanie z klawiatury”.

- Jeśli wybierzesz [Ustawienia ręczne], wprowadź nazwę SSID punktu dostępowego wybierz system zabezpieczeń.

1. Wpisz hasło [OK]

- Punkty dostępowe, które nie wyświetlają , nie wymagają wpisywania hasła.

1. Wybierz [OK], a następnie naciśnij .

### Korzystanie z klawiatury

Gdy wymagane jest ręczne wprowadzenie znaku, na ekranie pojawia się klawiatura.
Wybierz odpowiedni przycisk za pomocą /// na pokrętle regulacyjnym, a następnie naciśnij , aby wpisać znak.

| Nazwy na ekranie | Funkcje
(1) | Pole wprowadzania | Wprowadzone znaki pojawiają się na ekranie.
(2) | Przełączanie rodzajów znaków | Każde naciśnięcie powoduje przełączenie rodzaju znaków pomiędzy literami, cyframi i symbolami.
(3) | Klawiatura | Każde naciśnięcie powoduje wyświetlenie wprowadzonego znaku. Na przykład, jeśli chcesz wprowadzić „abd” Wybierz klawisz z „abc” i naciśnij raz, aby wyświetlić „a” wybierz „”, aby przesunąć kursor (5) i naciśnij wybierz klawisz z „abc” i naciśnij dwukrotnie, aby wyświetlić „b” wybierz klawisz z „def” i naciśnij raz , aby wyświetlić „d”
(4) | Popraw | Poprawia wpis.
(5) | Przesuń kursor | Przesuwa kursor w polu wprowadzania w prawo lub w lewo.
(6) | Usuń | Usuwa znak poprzedzający kursor.
(7) |  | Przełącza następny znak na wielką lub małą literę.
(8) | Spacja | Wpisuje spację.

- Aby anulować wpisane znaki podczas wprowadzania, wybierz [Anuluj].

### Inne ustawienia

W zależności od stanu lub metody ustawień punktu dostępowego konieczna może być zmiana większej liczby ustawień.

Nazwy na ekranie | Funkcje
WPS PIN | Wyświetla kod PIN wprowadzony w podłączonym urządzeniu.
Ustawienia adresu IP | Wybiera [Automatyczne] lub [Ustawienia ręczne].
Adres IP | Jeśli wpisujesz adres IP ręcznie, wpisz ustawiony adres.
Maska podsieci/ Domyślna brama | Po ustawieniu opcji [Ustawienia adresu IP] na [Ustawienia ręczne], wprowadź adres IP odpowiadający środowisku sieciowemu.
Priorytetowe połącz. | Wybiera [WŁ.] lub [WYŁ.] dla [Priorytetowe połącz.].

Uwagi

- Aby zarejestrowany punkt dostępowy miał priorytet, ustaw [Priorytetowe połącz.] na [WŁ.].

Temat pokrewny
WPS przycisk
Powrót do początku