Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Rozwiązywanie problemów > Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty > Wyświetlenie samodiagnostyki

## Wyświetlenie samodiagnostyki

Jeżeli pojawi się kod zaczynający się od litery alfabetu, działa funkcja samodiagnostyki aparatu. Ostatnie dwie cyfry (oznaczone jako ) będą różne w zależności od stanu aparatu.
Jeżeli problemu nie można usunąć nawet po kilkakrotnym wykonaniu poniższych działań korygujących, aparat może wymagać naprawy.
Skontaktuj się z punktem sprzedaży lub miejscowym autoryzowanym punktem serwisowym.
C:32:

- W aparacie wystąpił problem sprzętowy. Wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie.

C:13:

- Aparat nie może czytać lub zapisywać danych na karcie pamięci. Spróbuj kilka razy wyłączyć i włączyć aparat lub wyjąć i włożyć kartę pamięci.

- Włożono niesformatowaną kartę pamięci. Sformatuj kartę pamięci. [Szczegóły]

- Włożonej karty pamięci nie można używać w tym aparacie lub dane zostały uszkodzone. Włóż nową kartę pamięci.

E:61:
E:62:
E:91:

- Wystąpiła usterka aparatu. Wykonaj inicjalizację aparatu, a następnie ponownie włącz zasilanie. [Szczegóły]

E:94:

- Występuje usterka podczas zapisu lub kasowania danych. Konieczna jest naprawa aparatu. Skontaktuj się z punktem sprzedaży lub miejscowym autoryzowanym punktem serwisowym. Musisz zapamiętać i podać wszystkie cyfry w kodzie błędu zaczynającego się od E.

Powrót do początku