Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Zmiana nastawień > Menu konfiguracji > Tryb demonstracyjny

## Tryb demonstracyjny

Podczas zasilania aparatu za pomocą zasilacza sieciowego AC-UD10 (sprzedawany oddzielnie) lub AC-UD11 (sprzedawany oddzielnie), można określić, czy ma być używany pokaz odtwarzania filmu. Gdy nie ma potrzeby oglądania pokazu, nastaw na [WYŁ.].

1. MENU 4 [Tryb demonstracyjny] żądany tryb

| WŁ. | Automatycznie uruchamia pokaz filmu, gdy żadne czynności nie zostaną wykonane przez około minutę na ekranie informacji o nagrywaniu. Dostępne dla chronionych filmów AVCHD. Chroni film AVCHD o najstarszej dacie i godzinie.
| WYŁ. | Pokaz nie jest wykonywany.

Powrót do początku