Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Przydatne funkcje fotografowania > Używanie funkcji fotografowania > DRO/Auto HDR

## DRO/Auto HDR

Optymalizator D-Range
Auto HDR
Koryguje jasność i kontrast.

1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] żądany tryb

| (WYŁ.) | Funkcja [DRO/Auto HDR] nie jest używana.
| (Opt. D-Range) | Dzieląc obraz na mniejsze obszary, aparat analizuje kontrast i cienie pomiędzy obiektem a tłem, tworząc obraz o optymalnej jasności i gradacji.
| (Auto HDR) | Wykonuje trzy zdjęcia o różnej ekspozycji, a następnie nakłada jasne obszary niedoświetlonego zdjęcia i ciemne obszary prześwietlonego zdjęcia, aby utworzyć obraz o bogatej gradacji. Nagrywane jest jedno zdjęcie o prawidłowej ekspozycji i jedno zdjęcie z nałożeniem.

### Optymalizator D-Range

1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] [Opt. D-Range]

1. Wybierz optymalny poziom za pomocą przycisków / na pokrętle regulacyjnym.

| (Optymalizator D-Range: Automat.) | Automatycznie koryguje jasność.
| (Poziom)* | Optymalizuje gradacje zarejestrowanego zdjęcia w każdym jego obszarze. Wybierz optymalny poziom pomiędzy Lv1 (słaby) a Lv5 (mocny).

* Numer Lv wyświetlany z symbolem oznacza aktualnie ustawioną wartość.
Uwagi

- Podczas fotografowania z opcją [Opt. D-Range], obraz może być zaszumiony. Wybierz prawidłowy poziom, sprawdzając zarejestrowany obraz, szczególnie w przypadku zwiększania poziomu działania efektu.

### Auto HDR

1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] [Auto HDR]

1. Wybierz optymalny poziom za pomocą przycisków / na pokrętle regulacyjnym.

| (Auto HDR: Różnica ekspoz. aut.) | Automatycznie koryguje różnicę ekspozycji.
| (Poziom różnicy ekspozycji)* | Ustawia różnicę ekspozycji w oparciu o kontrast obiektu. Wybierz optymalny poziom pomiędzy 1,0 EV (słaby) a 6,0 EV (mocny). Na przykład, jeśli ustawiona zostanie wartość 2,0EV, zostaną połączone trzy zdjęcia; –1,0EV, optymalna ekspozycja oraz +1,0EV.

* Numer EV wyświetlany z symbolem oznacza aktualnie ustawioną wartość.
Uwagi

- Ponieważ migawka jest zwalniana trzykrotnie dla jednego ujęcia, należy uważać na następujące kwestie:

- Tej funkcji należy używać, gdy obiekt jest nieruchomy i nie mruga

- Nie należy zmieniać kompozycji.

- Nie można użyć tej funkcji z obrazami RAW.

- Nie można rozpocząć następnego ujęcia do czasu zakończenia przetwarzania przechwytywania po wykonaniu zdjęcia.

- Uzyskanie pożądanego efektu może się nie powieść, w zależności od różnicy luminancji obiektu i warunków fotografowania.

- Gdy używana jest lampa błyskowa, funkcja ta daje niewielki efekt.

- Gdy kontrast sceny jest niski lub gdy wystąpią znaczne drgania aparatu lub rozmazanie obiektu, uzyskanie dobrych obrazów HDR może nie być możliwe. Jeśli aparat wykryje taką sytuację, na zarejestrowanym obrazie widoczna będzie ikona informująca o tej sytuacji. Wykonaj zdjęcie ponownie, stosownie do potrzeb, zmieniając kompozycję lub zwracając uwagę na rozmazanie.

Temat pokrewny
Pozycje MENU nie są dostępne dla każdego trybu fotografowania
Powrót do początku