Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Zmiana nastawień > Menu konfiguracji > Jasność LCD

## Jasność LCD

Jasność ekranu jest dostosowywana automatycznie do warunków oświetlenia otoczenia za pomocą czujnika światła. Istnieje możliwość ręcznego ustawienia jasności ekranu.

1. MENU 1 [Jasność LCD] żądany tryb

| Automatyczne | Automatycznie reguluje jasność.
| Ręczny | Umożliwia dostosowanie jasności w zakresie od –2 do +2.
| Słonecz. dzień | Automatycznie reguluje jasność, stosownie do warunków fotografowania na dworze.

Uwagi

- Gdy ta opcja jest ustawiona na [Automatyczne], nie należy zakrywać czujnika światła rękami lub innymi przedmiotami. [Szczegóły]

Powrót do początku