Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Zmiana nastawień > Menu konfiguracji > Selektor PAL/NTSC (tylko dla modeli z obsługą trybu 1080 50i)

## Selektor PAL/NTSC (tylko dla modeli z obsługą trybu 1080 50i)

Odtwarza filmy nagrane aparatem na telewizorze w systemie PAL/NTSC.

1. MENU 1 [Selektor PAL/NTSC] żądany tryb

| PAL | Odtwarza filmy nagrane aparatem na telewizorze w systemie PAL.
| NTSC | Odtwarza filmy nagrane aparatem na telewizorze w systemie NTSC.

Uwagi

- Ta funkcja dostępna jest tylko w urządzeniach zgodnych z trybem 1080 50i. Nie jest dostarczana w urządzeniach zgodnych z trybem 1080 60i. Urządzenia zgodne z trybem 1080 50i posiadają oznaczenie „50i” na spodzie aparatu.

- Po włożeniu karty pamięci, która została wcześniej sformatowana w systemie PAL, wyświetlony zostanie komunikat informujący o konieczności ponownego sformatowania karty. W przypadku nagrywania w systemie NTSC, należy ponownie sformatować kartę pamięci lub użyć innej karty pamięci.

- Po wybraniu trybu NTSC, komunikat „Uruchomiono w NTSC.” zawsze wyświetlany jest na ekranie uruchomienia po każdorazowym włączeniu aparatu.

Powrót do początku