Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Przydatne funkcje fotografowania > Używanie funkcji fotografowania > Tryb pracy

## Tryb pracy

Automatyczne fotografowanie z samowyzwalaczem w funkcji autoportretu
Można ustawić tryb napędu, taki jak zdjęcia ciągłe, z samowyzwalaczem lub z bracketingiem. Opcję [Tryb pracy] można również wybrać z MENU.

1. Naciśnij / (Tryb pracy) na pokrętle regulacyjnym.

- Gdy inna funkcja jest przydzielona do pokrętła regulacyjnego, naciśnij przycisk MENU 2 [Tryb pracy].

1. Wybierz żądany tryb przy użyciu pokrętła regulacyjnego.

- Wybierz szczegółowe ustawienia za pomocą /, jeśli wybrany tryb posiada takie opcje.

| (Zdjęcia pojedyncze) | Aparat wykonuje jedno zdjęcie bez samowyzwalacza.
| (Zdjęcia seryjne) | Aparat fotografuje w sposób ciągły, gdy spust migawki jest naciśnięty.
| (Zdj. ser. pier. czasu) | Gdy jest przytrzymywany spust migawki, zdjęcia będą wykonywane w trybie ciągłym z wysoką szybkością. We wszystkich zdjęciach zostaną wybrane ustawienia ostrości i jasności wybrane dla pierwszego zdjęcia.
| (Samowyzw) | Ustawia 10-sekundowe lub 2-sekundowe opóźnienie samowyzwalacza. Gdy naciśniesz spust migawki, lampka samowyzwalacza zacznie migać i słychać sygnał dźwiękowy aż do uruchomienia się migawki. Aby anulować naciśnij ponownie /.
| (Autoportret) | Nastawia samowyzwalacz na autoportret. Gdy aparat wykryje określoną liczbę twarzy, słychać sygnał dźwiękowy i spust migawki uruchomi się 2 sekundy później.
| (Samowyzw. (ser.)) | Po naciśnięciu spustu migawki aparat po upływie 10 sekund wykona zdjęcia w sposób ciągły. Wybierz liczbę klatek, od trzech do pięciu.
| (Bracket: Seryjne) | Wykonuje trzy zdjęcia, każde z inną jasnością. Można ustawić wartość różnicy bracketingu (kroki).
| (Brack.bal.bieli) | Wykonuje trzy zdjęcia, każde z inną jasnością, stosownie do wybranych ustawień balansu bieli, temperatury barwowej i filtra kolorów. Można wybrać wartość różnicy bracketingu (kroki) spośród ustawień [Lo] lub [Hi].

Jak uniknąć rozmazania
Jeżeli ręce lub ciało poruszą się gdy trzymasz aparat i naciskasz spust migawki, wystąpią „Drgania aparatu”.
Poruszenie aparatem widoczne jest często przy niewystarczającym oświetleniu lub długim otwarciu migawki, tak jak to ma miejsce w trybie (Nocny portret) lub (Nocny widok).
Aby wyeliminować występowanie poruszonych zdjęć należy ustawić 2-sekundowe opóźnienie i unieruchomić aparat, mocno przyciskając ramiona do boków po naciśnięciu przycisku migawki.
Uwagi

- Gdy opcja [Tryb pracy] jest ustawiona na [Samowyzw. (ser.)] lub [Bracket: Seryjne], opcja [Tryb błysku] jest ustawiona na [Lampa błys. wył.].

- Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski lub gdy karta pamięci zapełni się, seria zatrzymuje się.

### Automatyczne fotografowanie z samowyzwalaczem w funkcji autoportretu

Skieruj obiektyw w swoją stronę tak, aby odpowiednie osoby znalazły się na zdjęciu. Migawka włączy się automatycznie. Nie poruszaj aparatem po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.

- Można także nagrać obraz, naciskając spust migawki w czasie tej operacji.

Temat pokrewny
Funkcje niedostępne dla każdego trybu fotografowania
Powrót do początku