Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Užitečné funkce pro snímání > Používání funkcí snímání > DRO/Auto HDR

## DRO/Auto HDR

Optimalizace dynamického rozsahu
Auto HDR
Opraví jas nebo kontrast.

1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] požadovaný režim

| (Vypnuto) | Nepoužívá [DRO/Auto HDR].
| (Opt. dyn. rozs.) | Rozdělením obrazu na malé části analyzuje fotoaparát kontrast světla a stínu mezi objektem a pozadím a vytvoří tak obraz s optimálním jasem a přechody.
| (Auto HDR) | Pořídí tři snímky s různou expozicí a potom překládá jasné oblasti z podexponovaného snímku a tmavé oblasti z přeexponovaného snímku a vytváří tak snímek s bohatými přechody. Nahraje se jeden snímek se správnou expozicí a jeden překládaný snímek.

### Optimalizace dynamického rozsahu

1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] [Opt. dyn. rozs.]

1. Zvolte optimální úroveň pomocí / na řídicím kolečku.

| (Optimalizace dyn. rozsahu: Auto) | Automaticky opraví jas.
| (Úroveň)* | Optimalizuje přechody nahraného snímku v jeho jednotlivých oblastech. Zvolte optimální úroveň z hodnot mezi Lv1 (slabá) a Lv5 (silná).

* Číslo Lv, které se objeví spolu se značkou , označuje aktuální hodnotu nastavení.
Poznámky

- Když snímáte s funkcí [Opt. dyn. rozs.], může obraz obsahovat šum. Zvolte správnou úroveň kontrolou pořízeného snímku, zejména pokud budete používat silnější úroveň efektu.

### Auto HDR

1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] [Auto HDR]

1. Zvolte optimální úroveň pomocí / na řídicím kolečku.

| (Auto HDR: Rozdíl expozice: Auto) | Automaticky opraví rozdíl expozice.
| (Úroveň rozdílu expozice)* | Nastaví rozdíl expozice podle kontrastu objektu. Zvolte optimální úroveň z hodnot mezi 1,0 EV (slabá) a 6,0 EV (silná). Pokud například nastavíte hodnotu expozice na 2,0 EV, pořídí fotoaparát tři snímky; s hodnotou –1,0 EV, s hodnotou optimální expozice a s hodnotou +1,0 EV.

* Číslo EV, které se objeví spolu se značkou , označuje aktuální hodnotu nastavení.
Poznámky

- Protože se závěrka otevře třikrát během jediného záběru, dávejte si pozor na následující:

- Tuto funkci používejte, pokud se objekt nepohybuje nebo pokud nemrká

- Neměňte kompozici snímku.

- Tuto funkci nemůžete používat s obrazy RAW.

- Další snímání můžete provést až po dokončení procesu pořizování snímku.

- V závislosti na světelných rozdílech a podmínkách snímání nemusí být dosaženo požadovaného efektu.

- Když použijete blesk, je účinek této funkce jen malý.

- Když je kontrast scény nízký nebo pokud došlo k výrazným otřesům fotoaparátu nebo rozmazání objektu, nemusí být pořízení kvalitních snímků HDR možné. Pokud fotoaparát takovou situaci zaznamená, objeví se na nahraném snímku ikona , která vás na tuto situaci informuje. V případě potřeby pořiďte snímek znovu, změňte přitom kompozici nebo zabraňte rozmazání.

Související téma
Položky MENU nedostupné pro jednotlivé režimy snímání
Zpět nahoru