Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Užitečné funkce pro snímání > Používání funkcí snímání > Režim pohonu

## Režim pohonu

Automatické snímání s časovačem autoportrétu
Můžete nastavit způsob snímání, například kontinuální, samospoušť nebo snímání expoziční řady. [Režim pohonu] můžete také zvolit z MENU.

1. Stiskněte / (Režim pohonu) na řídicím kolečku.

- Pokud je řídicímu kolečku přiřazena jiná funkce, stiskněte tlačítko MENU 2 [Režim pohonu].

1. Řídicím kolečkem zvolte požadovaný režim.

- Pokud zvolený režim takové možnosti nabízí, zvolte podrobná nastavení pomocí /.

| (Jeden snímek) | Fotoaparát pořídí jeden snímek bez použití samospouště.
| (Kontinuální snímání) | Fotoaparát pořizuje snímky nepřetržitě, dokud je stisknuté tlačítko spouště.
| (Kont. pr. rychlosti) | Když stisknete a přidržíte tlačítko spouště, fotoaparát pořizuje snímky nepřetržitě vysokou rychlostí. Pro všechny snímky se použije nastavení zaostření a jasu z prvního snímku.
| (Samospoušť) | Nastaví samospoušť se zpožděním 10 sekund, nebo 2 sekundy. Při stisknutí tlačítka spouště bliká kontrolka samospouště a zní pípání, dokud se neaktivuje závěrka. Chcete-li volbu zrušit, znovu stiskněte /.
| (Vlastní portrét) | Nastaví samospoušť na časovač autoportrétu. Když fotoaparát zachytí zadaný počet tváří, zazní pípnutí a o 2 sekundy později se aktivuje závěrka.
| (Samospoušť(kont.)) | Fotoaparát pořizuje nepřetržitě snímky 10 sekund po stisku tlačítka spouště. Zvolte počet snímků ze tří, nebo pěti.
| (Exp. řada: nepřetrž.) | Pořídí tři snímky, každý s jinou úrovní jasu. Hodnotu odchylky (kroku) pro snímky expoziční řady můžete nastavit.
| (Or.vyváž.bílé) | Pořídí tři snímky, každý s jinou úrovní jasu podle zvolených nastavení vyvážení bílé, teploty barev a barevného filtru. Hodnotu odchylky (kroku) pro snímky expoziční řady můžete zvolit z možností [Lo] a [Hi].

Tipy pro prevenci rozmazání
Pokud budete při držení fotoaparátu a tisknutí tlačítka spouště hýbat rukama nebo tělem, dojde k „otřesům fotoaparátu“.
K otřesům fotoaparátu často dochází při snímání za špatných světelných podmínek nebo při nízké rychlosti závěrky, např. v režimech (Noční portrét) nebo (Noční scéna).
Abyste omezili otřesy fotoaparátu, nastavte samospoušť na 2 sekundové zpoždění a po stisknutí spouště přitiskněte paže pevně k tělu.
Poznámky

- Když je funkce [Režim pohonu] nastavena na [Samospoušť(kont.)] nebo [Exp. řada: nepřetrž.], funkce [Režim blesku] se nastaví na [Blesk vypnut].

- Když se vybije akumulátor nebo když se zaplní paměťová karta, snímání série se zastaví.

### Automatické snímání s časovačem autoportrétu

Namiřte objektivem na sebe, aby se na displeji objevil vybraný počet obličejů. Závěrka se spustí automaticky. Po zaznění pípnutí nepohybujte fotoaparátem.

- Snímek můžete při tomto nastavení pořídit také stisknutím tlačítka spouště.

Související téma
Funkce nedostupné pro jednotlivé režimy snímání
Zpět nahoru