Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Změna nastavení > Nabídka nastavení > Nastavení nahrátí

## Nastavení nahrátí

Přenášení obrazových dat pomocí karty Eye-Fi
Nastaví, zda použít odesílací funkci karty Eye-Fi (komerčně dostupné), když s tímto fotoaparátem používáte kartu Eye-Fi.
[Nastavení nahrátí] se zobrazí, jen když je do fotoaparátu vložena karta Eye-Fi.

1. MENU 2 [Nastavení nahrátí] požadovaný režim

| Zapnuto | Používá funkci odesílání. Ikona režimu Eye-Fi na displeji se změní podle komunikačního režimu karty Eye-Fi. : Karta Eye-Fi je v pohotovostním režimu. Není žádný snímek k odeslání. : Karta Eye-Fi je v pohotovostním režimu k odesílání. : Karta Eye-Fi je v režimu připojení. : Karta Eye-Fi odesílá snímky. : Došlo k chybě.
| Vypnuto | Nepoužívá funkci odesílání.

Poznámky

- Karty Eye-Fi se prodávají pouze v nějakých zemích/oblastech.

- Další informace o kartě Eye-Fi získáte přímo od výrobce nebo prodejce karet Eye-Fi.

- Karty Eye-Fi jsou povoleny pouze v zemích a regionech, kde byly zakoupeny. V důsledku lokálních omezení můžete být přinuceni nést důsledky.

- Karta Eye-Fi je vybavena funkcí pro bezdrátové připojení LAN. Nevkládejte kartu Eye-Fi tam, kde je bezdrátové připojení LAN zakázáno, například v letadle. Když vložíte kartu Eye-Fi, nastavte [Nastavení nahrátí] na [Vypnuto]. Když je funkce odesílání karty Eye-Fi nastavena na [Vypnuto], na displeji se objeví .

### Přenášení obrazových dat pomocí karty Eye-Fi

1. Nastavte přístupový bod bezdrátového připojení LAN nebo směr přenášení karty Eye-Fi.

Podrobnosti naleznete v návodu k použití, který je součástí dodávky ke kartě Eye-Fi.

1. Když dokončíte nastavení, vložte kartu Eye-Fi do fotoaparátu a pořizujte snímky.

Nahrané snímky se automaticky přenášejí přes bezdrátové připojení LAN do počítače, apod.
Poznámky

- Když nahráváte obrazová data, funkce automatického vypnutí není k dispozici.

- Pokud se zobrazí ikona (chyba), vyjměte a znovu vložte kartu Eye-Fi nebo vypněte a znovu zapněte napájení fotoaparátu. Pokud zůstane ikona (chyba) i nadále zobrazená, je možné, že karta Eye-Fi je vadná. Pro podrobnosti kontaktujte společnost Eye-Fi, Inc.

- Bezdrátová komunikace LAN může být přerušena jinými komunikačními zařízeními. Pokud je příjem dat nedostatečný, přibližte fotoaparát blíž k přístupovému bodu.

- Některé karty Eye-Fi jsou vybaveny funkcí „Endless Memory Mode“. Tento produkt „Endless Memory Mode“ nepodporuje. Ujistěte se, že karty Eye-Fi, které vkládáte do tohoto výrobku, mají režim „Endless Memory Mode“ vypnutý. Podrobnosti o nastavení „Endless Memory Mode“ najdete v návodu k použití dodaném s kartou Eye-Fi.

Zpět nahoru