Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Užitečné funkce pro snímání > Používání funkcí snímání > Nastavení záznamu

## Nastavení záznamu

Čím větší je velikost videoklipu, tím vyšší je jeho obrazová kvalita. Čím vyšší je množství dat použitých za sekundu (průměrná přenosová rychlost), tím vyšší je obrazová kvalita.

1. MENU 1 [Nastavení záznamu] požadovaný režim

#### Formát souboru: AVCHD

60i/50i:
Videoklipy jsou nahrávány při rychlosti přibližně 60 políček za sekundu (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo 50 políček za sekundu (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i) v prokládaném režimu se zvukem Dolby Digital ve formátu AVCHD.
24p/25p:
Videoklipy jsou nahrávány při rychlosti přibližně 24 snímků za sekundu (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo 25 snímků za sekundu (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i) v progresivním režimu se zvukem Dolby Digital ve formátu AVCHD.
60p/50p:
Videoklipy jsou nahrávány při rychlosti přibližně 60 snímků za sekundu (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo 50 snímků za sekundu (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i) v progresivním režimu se zvukem Dolby Digital ve formátu AVCHD.

| Nastavení záznamu | Průměrná přenosová rychlost | Popis
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mb/s | Snímá při vysoké kvalitě obrazu ve velikosti 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mb/s | Snímá ve standardní kvalitě obrazu při velikosti 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mb/s | Snímá při nejvyšší kvalitě obrazu ve velikosti 1920×1080 (60p/50p)
| 24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 24 Mb/s | Snímá při vysoké kvalitě obrazu ve velikosti 1920×1080 (24p/25p) a vytváří tak atmosféru jako ve filmu.
| 24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 17 Mb/s | Snímá při standardní kvalitě obrazu ve velikosti 1920×1080 (24p/25p) a vytváří tak atmosféru jako ve filmu.

#### Formát souboru: MP4

Pořízená videa jsou nahrána ve formátu MPEG-4, při rychlosti přibližně 30 snímků za sekundu (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo přibližně 25 snímků za sekundu (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i), v progresivním režimu, se zvukem AAC, ve formátu mp4.

| Nastavení záznamu | Průměrná přenosová rychlost | Popis
| 1440×1080 12M | 12 Mb/s | Snímá při velikosti 1440×1080
| VGA 3M | 3 Mb/s | Snímá při velikosti VGA

Poznámky

- Když vyberete velikost obrazu [VGA 3M], bude snímek pořízen teleobjektivem.

- Když vytváříte disky AVCHD z videoklipů pořízených ve formátu [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] nebo [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], bude to trvat déle, protože je třeba převést kvalitu obrazu. Chcete-li videoklipy [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] nebo [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] ukládat, aniž byste převáděli kvalitu obrazu, použijte disky Blu-ray.

Související téma
Formát souboru
Zpět nahoru