Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Změna nastavení > Nabídka nastavení > Nastavení přístup. Bodu

## Nastavení přístup. Bodu

Jak používat klávesnici
Další položky nastavení
Přístupový bod můžete zaregistrovat ručně.
Před spuštěním procesu zkontrolujte název SSID přístupového bodu, bezpečnostní systém a heslo. Některá zařízení mají heslo přednastaveno. Podrobnosti naleznete v návodu k použití bezdrátového přístupového bodu, případně se obraťte na správce sítě.

1. MENU 3 [Nastavení přístup. Bodu]

1. Vyberte přístupový bod, který chcete registrovat.

Když se požadovaný přístupový bod zobrazí na displeji:
Vyberte požadovaný přístupový bod.
Když se požadovaný přístupový bod nezobrazí na displeji:
Vyberte [Ruční nastavení] a nastavte přístupový bod.
* U způsobu zadávání se řiďte pokyny v části „Jak používat klávesnici“.

- Pokud zvolíte [Ruční nastavení], zadejte název SSID přístupového bodu vyberte bezpečnostní systém.

1. Zadejte heslo [OK]

- Přístupové body, které nezobrazí , nevyžadují zadání hesla.

1. Vyberte [OK] a pak stiskněte .

### Jak používat klávesnici

Když je třeba ručně zadat znaky, zobrazí se na displeji klávesnice.
Vyberte požadované tlačítko pomocí ///, pak stisknutím zadejte znak.

| Názvy obrazovek | Funkce
(1) | Rámeček pro vstup | Zobrazí se znaky, které jste zadali.
(2) | Přepnutí typu znaku | Při každém stisku se přepnou typy znaků mezi písmeny abecedy, číslicemi a symboly.
(3) | Klávesnice | Při každém stisku se zobrazí znak, který zadáte. Například: Chcete-li zadat „abd“ Zvolte si klávesu pro „abc“ a jednou stiskněte pro zobrazení znaku „a“ vyberte „“ pro přesun kurzoru (5) a stiskněte vyberte klávesu pro „abc“ a dvakrát stiskněte pro zobrazení znaku „b“ vyberte klávesu pro „def“ a jednou stiskněte pro zobrazení znaku „d“
(4) | Opravit | Opraví položku.
(5) | Pohyb kurzoru | Přesune kurzor v rámečku pro vstup doprava nebo doleva.
(6) | Vymazat | Vymaže znak před kurzorem.
(7) |  | Přepne další znak na velké nebo malé písmeno.
(8) | Mezera | Zadá mezeru.

- Chcete-li zrušit zadávání znaků v jeho průběhu, vyberte [Zrušit].

### Další položky nastavení

Podle stavu nebo způsobu zadávání přístupového bodu můžete chtít zadat více položek.

Názvy obrazovek | Funkce
WPS PIN | Zobrazí kód PIN, který je třeba zadat do připojeného zařízení.
Nastavení IP adresy | Zvolí [Auto] nebo [Ruční nastavení].
IP adresa | Když zadáváte adresu IP ručně, zadejte nastavenou adresu.
Maska podsítě/ Výchozí brána | Když nastavíte [Nastavení IP adresy] na [Ruční nastavení], zadejte IP adresu, která odpovídá vašemu síťovému prostředí.
Prioritní připojení | Zvolí [Zapnuto] nebo [Vypnuto] jako hodnotu pro [Prioritní připojení].

Poznámky

- Chcete-li zaregistrovanému přístupovému bodu poskytnout prioritu, nastavte [Prioritní připojení] na [Zapnuto].

Související téma
Stisk WPS
Zpět nahoru