Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Užitočné funkcie pri snímaní > Používanie funkcií snímania > Drive Mode

## Drive Mode

Automatické snímanie so samospúšťou autoportrétu
Môžete nastaviť režim uzávierky, napríklad nepretržité snímanie, samospúšť alebo snímanie s gradáciou expozície. Režim [Drive Mode] môžete vybrať aj z ponuky MENU.

1. Stlačte tlačidlo / (Drive Mode) na otočnom ovládači.

- Ak je otočnému ovládaču priradená iná funkcia, stlačte tlačidlo MENU 2 [Drive Mode].

1. Pomocou otočného ovládača zvoľte požadovaný režim.

- Pomocou tlačidiel / vyberte podrobné nastavenia, ak vybraný režim ponúka takúto možnosť.

| (Single Shooting) | Fotoaparát nasníma jeden záber bez použitia samospúšte.
| (Cont. Shooting) | Keď je stlačená spúšť, fotoaparát sníma zábery nepretržite.
| (Spd Priority Cont.) | Sníma zábery nepretržite vysokou rýchlosťou, keď stlačíte a podržíte spúšť. Nastavenia zaostrenia a jasu prvého záberu sa použijú aj pre nasledujúce zábery.
| (Self-timer) | Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekúnd alebo 2 sekúnd. Keď stlačíte spúšť, kontrolka samospúšte bliká a znie pípanie, až kým sa spúšť nespustí. Opätovným stlačením tlačidla / režim zrušíte.
| (Self-portrait) | Nastaví samospúšť na samospúšť autoportrétu. Keď fotoaparát rozpozná určitý počet tvárí, ozve sa pípnutie a spúšť sa uvedie do činnosti o 2 sekundy neskôr.
| (Self-timer(Cont)) | 10 sekúnd po zatlačení spúšte začne fotoaparát nepretržite snímať. Vyberte počet záberov od troch do piatich.
| (Bracket: Cont.) | Nasnímajú sa tri zábery, z ktorých bude mať každý inú úroveň jasu. Môžete nastaviť hodnotu snímania s gradáciou expozície (v krokoch).
| (WB bracket) | Nasnímajú sa tri zábery, z ktorých bude mať každý inú úroveň jasu podľa vybraných nastavení vyváženia bielej farby, teploty farieb a farebného filtra. Môžete vybrať hodnotu snímania s gradáciou expozície (v krokoch) od [Lo] alebo [Hi].

Tipy na predchádzanie rozmazaniu záberu
Ak sa vaše ruky alebo telo pohnú, keď držíte fotoaparát a stláčate spúšť, vyskytne sa „chvenie fotoaparátu“.
Chvenie fotoaparátu sa často vyskytuje pri slabom osvetlení alebo pri pomalej rýchlosti uzávierky, napríklad pri podmienkach vyskytujúcich sa v režimoch (Night Portrait) alebo (Night Scene).
Nastavte samospúšť na 2-sekundové oneskorenie a po stlačení tlačidla spúšte podoprite ramená o boky, aby sa znížila miera chvenia fotoaparátu.
Poznámky

- Keď je položka [Drive Mode] nastavená na možnosť [Self-timer(Cont)] alebo [Bracket: Cont.], položka [Flash Mode] je nastavená na možnosť [Flash Off].

- Keď je úroveň nabitia batérie nízka alebo je pamäťová karta plná, sekvenčné snímanie sa zastaví.

### Automatické snímanie so samospúšťou autoportrétu

Namierte objektív na seba tak, aby sa vybraný počet tvárí odrážal na displeji. Spúšť pracuje automaticky. Po pípnutí nehýbte fotoaparátom.

- Počas tejto operácie môžete tiež nasnímať záber stlačením spúšte.

Súvisiaca téma
Funkcie nedostupné pre jednotlivé režimy snímania
Späť na začiatok