Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Zmena nastavení > Ponuka nastavenia > PAL/NTSC Selector (len pre modely kompatibilné s formátom 1080 50i)

## PAL/NTSC Selector (len pre modely kompatibilné s formátom 1080 50i)

Táto funkcia umožňuje prehrávať videozáznamy nasnímané fotoaparátom na TV prijímači so systémom PAL/NTSC.

1. MENU 1 [PAL/NTSC Selector] požadovaný režim

| PAL | Prehrajú sa videozáznamy nasnímané fotoaparátom na TV prijímači so systémom PAL.
| NTSC | Prehrajú sa videozáznamy nasnímané fotoaparátom na TV prijímači so systémom NTSC.

Poznámky

- Táto funkcia je určená len pre zariadenia kompatibilné s formátom 1080 50i. Nie je určená len pre zariadenia kompatibilné s formátom 1080 60i. Zariadenia kompatibilné s formátom 1080 50i majú na spodnej strane značku „50i“.

- Ak vložíte pamäťovú kartu naformátovanú v systéme PAL, zobrazí sa hlásenie s pokynom na opätovné formátovanie karty. Ak snímate pomocou systému NTSC, znova naformátujte pamäťovú kartu alebo použite inú pamäťovú kartu.

- Ak je vybraný režim NTSC, hlásenie „Running on NTSC.“ sa zobrazí na úvodnej obrazovke pri každom zapnutí fotoaparátu.

Späť na začiatok