Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Ändring av inställningarna > Menyn Inställning > USB-anslutning

## USB-anslutning

Anger hur en USB-anslutning ska upprättas när kameran ansluts till en dator eller liknande.

1. MENU 2 [USB-anslutning] önskat läge

| Auto | Beroende på datorn eller den andra USB-enheten som kameran ansluts till kan det hända att anslutningsläget automatiskt ställs in på [MTP] eller [Massminne]. När du använder Windows 7 eller Windows 8, väljs [MTP] och det går att använda speciella funktioner.
| Massminne | Upprättar en masslagringsenhetsanslutning mellan kameran och datorn eller en annan USB-enhet.
| MTP | Används för att upprätta en MTP-anslutning mellan kameran och en dator eller en annan USB-enhet. När du använder Windows 7 eller Windows 8, väljs [MTP] och det går att använda speciella funktioner. Om datorn använder något annat operativsystem (Vista/XP, Mac OS X) tänds AutoPlay-guiden och stillbilderna i lagringsmappen på kameran importeras till datorn.

Anmärkningar

- Om Device Stage* inte visas när kameran ansluts till en Windows 7- eller Windows 8-dator, ställer du in [USB-anslutning] till [Auto].

* Device Stage är en menyskärm som används för att hantera anslutna enheter, t.ex. en kamera. (Funktion för Windows 7 eller Windows 8)
Tillbaka till överst