Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Användbara tagningsfunktioner > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > Vitbalans

## Vitbalans

Ta bilder med den vita grundfärgen i läget [Lagra spec.inst.]
Används för att justera färgtonerna efter belysningsförhållandena. Använd den här funktionen om färgerna ser konstiga ut i bilden.

1. MENU 3 [Vitbalans] önskat läge

- I andra [Vitbalans]-lägen än [F.temp./filter], kan du finjustera färgtonen efter eget önskemål. Tryck på på styrratten för att visa justeringsskärmen, justera sedan tonen med hjälp av ///.

- Färgtonen kan mikrojusteras med inställningen Grön (G)/Magenta (M)/Blå (B)/Gul (A).

| (Autom.vitbal.) | Används för att ställa in vitbalansen automatiskt så att färgerna ser naturliga ut.
| (Dagsljus) | Används för att ställa in färgtonerna efter förhållandena utomhus en vacker dag, eller för kvällsscener, nattscener, neonljus, fyrverkerier, mm.
| (Skugga) | Används för att ställa in färgtonerna efter förhållandena på en plats i skuggan.
| (Molnigt) | Används för att ställa in färgtonerna efter förhållandena en molnig dag eller på en plats i skuggan.
| (Glödlampa) | Används för att ställa in färgtonerna för glödlampsbelysning, eller stark belysning som t.ex. i en fotoateljé.
| (Lysrör: varmt Vitt) (Lysrör: kallt Vitt) (Lysrör: dagsljus Vitt) (Lysrör: Dagsljus) | [Lysrör: varmt Vitt]: Används för att ställa in för fotografering i vit lysrörsbelysning. [Lysrör: kallt Vitt]: Används för att ställa in för fotografering i lysrörsbelysning med kallt vitt sken. [Lysrör: dagsljus Vitt]: Används för att ställa in färgtonerna för vit lysrörsbelysning under dagtid. [Lysrör: Dagsljus]: Används för att ställa in färgtonerna för lysrörsbelysning i dagsljus.
| (Blixt) | Används för att ställa in för blixttagning.
| (F.temp./filter) | Används för att justera färgtemperaturen i förhållande till ljuskällan. Ger samma effekt som CC-filter (färgkorrigeringsfilter) för fotografering. Om du trycker på , kan du ställa in färgtemperatur med hjälp av /. Om du trycker igen på visas finjusteringsskärmen.
| (Special) | Används för att justera vitbalansen i förhållande till ljuskällan. Använd detta läge när [Autom.vitbal.] och andra inställningar inte ger exakta färger.
| (Lagra spec.inst.) | Memorerar den vita grundfärgen som kommer att användas i läget [Special].

Belysningens inverkan
Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållandena.
Färgtonerna justeras automatiskt, men det går även att justera dem för hand med hjälp av vitbalansfunktionen.
Dagsljus (vitt som standard)
Molnigt (blåaktigt)
Lysrör (grönaktigt)
Glödlampsbelysning (rödaktigt)

### Ta bilder med den vita grundfärgen i läget [Lagra spec.inst.]

1. MENU 3 [Vitbalans] [Lagra spec.inst.]

1. Håll kameran så att det vita området täcker det mittersta autofokusområdet helt och tryck sedan på avtryckaren.

Slutaren klickar till och de kalibrerade inställningarna (färgtemperatur och färgfilter) visas.

1. Tryck på på styrratten.

Bildskärmen återgår till tagningsinformationsskärmen, medan den specialinställda vitbalansen hålls kvar i minnet.

- Den specialinställda vitbalansinställningen som registreras på det här sättet fortsätter att gälla ända tills en ny inställning registreras.

Anmärkningar

- Meddelandet ”Fel vid anpassad vitbalans” betyder att värdet är utanför det förväntade området. (Till exempel om blixten används för ett motiv på väldigt nära håll eller när det finns ett väldigt ljust motiv i bilden.) Om du registrerar detta värde blir -indikatorn gul på tagningsinformationsskärmen. Det går visserligen att ta bilder i detta läge, men vi rekommenderar att du ställer in vitbalansen igen för att få ett mer korrekt vitbalansvärde.

- Undvik att skaka eller stöta till kameran medan den grundläggande vita färgen lagras.

- Om blixten används när man trycker på avtryckaren registreras en specialvitbalans där blixtljuset tas med i beräkningen. Använd i så fall blixten även i fortsättningen när du tar bilder.

Relaterade ämnen
MENU-alternativ som inte är tillgängliga för varje tagningsläge
Tillbaka till överst