Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Användbara tagningsfunktioner > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > ISO

## ISO

1. MENU 3 [ISO] önskat läge

- Om du väljer [Multi Frame brusred.] eller [ISO AUTO], trycker du på på styrratten för att visa inställningskärmen, välj sedan önskat värde.

| (Multi Frame brusred.) | Kameran tar en serie överlappande bilder för att därigenom skapa en bild med mindre störningar. Tryck på på styrratten för att visa inställningsskärmen, välj sedan önskat värde från ISO AUTO, 200 till 25600 med hjälp av /.
| (ISO AUTO) | Kameran ställer automatiskt in ISO-känsligheten baserat på den omgivande belysningen. Det går att ställa in det högsta och det lägsta ISO-värdet för läget [ISO AUTO]. Tryck på för att visa inställningsskärmen.
| 100/125/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800 | Det går att minska risken att bilden blir suddig på mörka ställen eller för motiv som rör sig snabbt genom att öka ISO-känsligheten (ställa in ett högre värde).

Justera ISO-känslighet (Rekommenderat exponeringsindex)
ISO-känsligheten är en inställning som påverkar slutartiden för lagringsmedia som använder en ljuskänslig bildsensor. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika med olika ISO-känslighet.
Hög ISO-känslighet
Används för att ta ljusa bilder på mörka ställen och samtidigt använda en kortare slutartid för att minska risken för skakningsoskärpa.
Samtidigt ökar dock störningarna i bilden.
Låg ISO-känslighet
Används för att ta mjukare bilder.
Om exponeringen är otillräcklig kan det hända att bilden blir mörk.
Anmärkningar

- Du kan inte välja [ISO AUTO] när kameran är inställd på [Manuell exponering]. [ISO 160] är standardinställningen.

- När [ISO] är inställt till ett lägre värde än ISO 160, kan det hända att intervallet för lagringsbar ljusstyrka i motivet (dynamiskt omfång) kan minska.

- För filmer finns ett värde mellan ISO 160 till ISO 3200 tillgängligt.

- När [ISO] är inställt på [Multi Frame brusred.], överlappar kameran bilderna. Det tar längre tid att lagra en bild och blixten fungerar inte.

Relaterade ämnen
MENU-alternativ som inte är tillgängliga för varje tagningsläge
Tillbaka till överst