Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Användbara tagningsfunktioner > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > Inspelningsinställning

## Inspelningsinställning

Ju större bildstorlek som används för filmen, desto högre bildkvalitet. Ju större mängd data som används per sekund (genomsnittligt bittal), desto högre bildkvalitet.

1. MENU 1 [Inspelningsinställning] önskat läge

#### Filformat: AVCHD

60i/50i:
Filmer spelas in med ungefär 60 fält/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater) respektive 50 fält/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i radsprångsläge med Dolby Digital-ljud, i AVCHD-format.
24p/25p:
Filmer spelas in med ungefär 24 bilder/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater) respektive 25 bilder/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i progressivt läge med Dolby Digital-ljud, i AVCHD-format.
60p/50p:
Filmer spelas in med ungefär 60 bilder/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater) respektive 50 bilder/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i progressivt läge med Dolby Digital-ljud, i AVCHD-format.

| Inspelningsinställning | Genomsnittlig bithastighet | Beskrivning
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mbps | Används för att filma med hög bildkvalitet i storleken 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mbps | Används för att filma med standardbildkvalitet i storleken 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mbps | Används för att filma med högsta möjliga bildkvalitet i storleken 1920×1080 (60p/50p)
| 24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 24 Mbps | Används för att filma med hög bildkvalitet i storleken 1920×1080 (24p/25p) vilket ger en filmliknande atmosfär.
| 24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 17 Mbps | Används för att filma med standardbildkvalitet i storleken 1920×1080 (24p/25p) vilket ger en filmliknande atmosfär.

#### Filformat: MP4

Filmerna som spelas in lagras i MPEG-4-format, med ungefär 30 bilder/sekund (för 1080 60i-kompatibla enheter) eller 25 bilder/sekund (för 1080 50i-kompatibla enheter), i progressivt format med AAC-ljud i mp4-format.

| Inspelningsinställning | Genomsnittlig bithastighet | Beskrivning
| 1440×1080 12M | 12 Mbps | Inspelning i 1440×1080-format
| VGA 3M | 3 Mbps | Inspelning i VGA-format

Anmärkningar

- När bildstorleken är inställd på [VGA 3M] blir bilden i teleformat.

- Det kan ta en lång stund att skapa AVCHD-skivor från filmer som är inspelade i [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], eftersom bildkvaliteten först måste konverteras. För att spara [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)]-filmer utan att konvertera bildkvaliteten kan du använda Blu-ray-skivor.

Relaterade ämnen
Filformat
Tillbaka till överst