Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av inspelningssätt > Manuell exponering

## Manuell exponering

BULB
Du kan ta bilder med din favoritexponering som du ställer in manuellt genom att ange slutartid och bländare.

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Manuell exponering).

1. Tryck på på styrratten för att ställa in slutartid eller bländare (F-värdet).

- Varje gång du trycker på ändras det alternativ som ska ställas in.

1. Vrid på styrratten för att välja värde.

Styrratt | Funktion
| Växla mellan alternativ
| Inställning av slutartid eller bländare (F-värde)

- När [Bländarprioritet] eller [Slutarprioritet] är tilldelad till kontrollringen kan du också ställa in den med kontrollringen.

- Välj en slutartid mellan 1/2000 och 30 sekunder. Du kan också fotografera i läget [BULB].

- När zoomen är ställd helt åt W-sidan kan du välja en bländare mellan F1,8 till F11.
  När zoomen är ställd helt åt T-sidan kan du välja en bländare mellan F4,9 och F11.

1. Tryck ner avtryckaren för att ta bilden.

Ställa in slutartid och bländare (F-värde)
Skillnaden mellan värdet du ställer in och den exponering som kameran anser är rätt visas som en manuell mätning (MM) på skärmen.
A: Slutartidsvärde
B: Bländarvärde
C: Manuell mätning (MM)

- Om du ställer in exponeringsvärdet mot +-hållet, blir bilderna ljusare och mot –-hållet blir bilderna mörkare. ”0” anger den exponeringen som kameran anser är rätt.

- Slutartider på 0,4 sekunder eller längre anges med [”], t.ex. 0,4”.

- Om du ställer in längre slutartid rekommenderas att du använder ett stativ för att förhindra effekterna av vibrationer.

- Om du ställer in långa slutartider tar det tid att behandla data.

Anmärkningar

- [ISO AUTO] kan inte väljas för [ISO] i läget [Manuell exponering].

- Om rätt exponering inte erhålls med dina inställningar blinkar indikatorerna för inställningsvärde på skärmen. Det går att ta bilder i detta läge men du rekommenderas att justera exponeringen.

### BULB

Du kan ta bilder med svans om du har lång exponering. [BULB] passar vid tagning av bilder med ljussvansar, t.ex. fyrverkerier.

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Manuell exponering).

1. Tryck på på styrratten för att välja slutartid.

1. Vrid moturs på styrratten tills [BULB] markeras.

1. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.

1. Håll avtryckaren intryckt under hela tagningen.

Så länge avtryckaren trycks in är slutaren öppen.
Anmärkningar

- Eftersom slutartiden blir lång och det är lättare att kameraskakning sker bör du använda ett stativ.

- Ju längre exponeringstid, desto mer iögonfallande blir störningarna i bilden.

- Efter tagningen utförs brusreducering (Långexp.brusred) under samma tidsperiod som slutaren var öppen. Det går inte att fotografera under brusreduceringen.

- När funktionen [Leendeavkänning] eller [Auto HDR] aktiverats, går det inte att ställa in slutartiden på [BULB].

- Om funktionen [Leendeavkänning] eller [Auto HDR] används när slutartiden är inställd på [BULB] ställs slutartiden temporärt in på 30 sekunder.

Relaterade ämnen
Funktioner som inte är tillgängliga för varje tagningsläge
MENU-alternativ som inte är tillgängliga för varje tagningsläge
Tillbaka till överst