Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Användbara tagningsfunktioner > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > Automatisk inramn.

## Automatisk inramn.

När kameran identifierar och tar bilder på ansikten, närbilder eller motiv som spårats genom fokusföljningsfunktionen, trimmas den tagna bilden automatiskt för att kompositionen ska bli så bra som möjligt.
Både originalbilden och den trimmade bilden lagras. Den trimmade bilden lagras i samma storlek som originalbilden.

1. MENU 2 [Automatisk inramn.] önskat läge

Ikonen på skärmen blir grön när kameran avgör att en bild som tagits går att trimma.

- Efter tagningen markeras den trimmande delen av bilden med en ram på den automatiska granskningsskärmen.

| (Av) | Används för att ställa in om [Automatisk inramn.] ska användas eller inte.
| (Auto)

Anmärkningar

- Det kan hända att bilden inte trimmas på bästa möjliga sätt beroende på tagningsförhållandena.

- Automatisk inriktning kan inte användas med följande inställningar.

- När [Kvalitet] är inställt på [RAW] eller [RAW & JPEG]

- När [DRO/Auto HDR] är ställt på [Auto HDR]

- När [Fokusläge] är ställt på [Manuellt fokus]

- När [Matningsläge] är inställt på [Kontinuerlig tagning], [Kont. tagn. slutartid], [Självutlös. (kont.)], [Gaffling: Kont.] eller [Vitbalansgaffl.]

- När [ISO] är ställt på [Multi Frame brusred.]

- När [Leende/Ans.avkän.] är inställt på [Av], går det inte att använda [Automatisk inramn.] för ansikten.

Relaterade ämnen
MENU-alternativ som inte är tillgängliga för varje tagningsläge
Tillbaka till överst