Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Användbara tagningsfunktioner > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > Zoomfunk. på ring

## Zoomfunk. på ring

Används för att ställa in zoomningsmetod när zoomfunktionen är tilldelad kontrollringen.
I standardinställningen är zoomfunktionen tilldelad kontrollringen när tagningsläget är inställt på [Intelligent auto] eller [Bättre autojustering].

1. MENU 2 [Zoomfunk. på ring] önskat läge

| Standard | Används för smidig in-/utzoomning med kontrollringen.
| Steg | Används för att zooma in/ut inställda intervaller i brännvidden med kontrollringen. De inställda intervallerna* är 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm och 100 mm. * motsvarar 35 mm

Anmärkningar

- I följande fall kommer zoomen att vara [Standard] även om du ställt in [Steg].

- När du zoomar med W/T-spaken (zoom)

- När du spelar in filmer

- När andra zoomfunktioner än optisk zoom används

Relaterade ämnen
Kontrollring
Tillbaka till överst