Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustavan asetus > Paras automaattisäätö

## Paras automaattisäätö

Kamera yhdistää Valotuksen tunnistus -toiminnon sekä korkealaatuisen kuvatekniikan ja ottaa automaattisesti kuvia optimaalisilla asetuksilla.
Voit katsoa lisätietoja Valotuksen tunnistus -toiminnosta kohdasta ”Valotuksen tunnistus”. [Tietoja]

1. Aseta tilavalitsin asentoon (Paras automaattisäätö).

1. Ota kuva suljinpainikkeella.

Kamera kuvaa tarvittaessa sarjan kuvia ja kerrostaa useat kuvat. Kuvia kerrostamalla kamera tallentaa kuvan, jossa on vähemmän kohteen epäterävyyttä ja kohinaa.
Mitä eroa on [Paras automaattisäätö] -tilalla ja [Älykäs automaatti] -tilalla?
[Paras automaattisäätö] -tilassa kamera ottaa kuvia tunnistetun valotuksen perusteella ja luo sitten sarjakuvista yhdistelmän (kerrostuskuvaus).
Kamera korjaa automaattisesti vastavalon ja vähentää kohinaa kerrostamalla kuvat, jolloin saadaan parempilaatuinen kuva kuin [Älykäs automaatti] -tilassa.
: Valotuksen tunnistus
Yövalotus
Yömuotokuva
Vastavalo
Vastavalomuotokuva
Maisema
Makro
Muotokuva
Lapsi
Kohdevalo
Pieni kirkkaus
Jalusta
Siirrä
: Kerrostuskäsittely
Hämärässä ilman jalustaa
Vastavalon korjaus HDR

- Kamera valitsee automaattisesti kerrostustilan tunnistetun valotuksen mukaan, ja (Kerrostus) näkyy näytössä.

Huomautuksia

- Kun kamera kerrostaa kuvia, kuvan tallentaminen kestää pidempään.

- Valitse vähäisessä valossa, kuten yöllä, [Salaman tila] -asetukseksi [Salama pois] päällekkäisten kuvien optimaalisen tehosteen saavuttamiseksi.

- Kun [Laatu] on asetettu tilaan [RAW] tai [RAW ja JPEG], kamera ei kerrosta kuvia.

Asiaan liittyviä aiheita
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä kuvaustiloissa
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä kussakin kuvaustilassa
Takaisin ylös