Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Varotoimia / Tietoja kamerasta > Kuvien määrä ja videoiden tallennusaika > Videoiden kuvausaika

## Videoiden kuvausaika

Alla oleva taulukko näyttää likimääräiset enimmäistallennusajat. Nämä ovat kaikkien videotiedostojen kokonaisajat. Tallennusaika saattaa vaihdella kuvausolosuhteiden ja muistikortin mukaan.
(h (tunti), m (minuutti))

Tallennusasetus | Tällä kameralla alustettu muistikortti
2 Gt | 4 Gt | 8 Gt | 16 Gt | 32 Gt | 64 Gt
60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 10 m | 20 m | 40 m | 1 h 30 m | 3 h | 6 h
60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 10 m | 30 m | 1 h | 2 h | 4 h 5 m | 8 h 15 m
60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 9 m | 15 m | 35 m | 1 h 15 m | 2 h 30 m | 5 h 5 m
24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 10 m | 20 m | 40 m | 1 h 30 m | 3 h | 6 h
24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 10 m | 30 m | 1 h | 2 h | 4 h 5 m | 8 h 15 m
1440×1080 12M | 15 m | 40 m | 1 h 20 m | 2 h 45 m | 5 h 30 m | 11 h 5 m
VGA 3M | 1 h 10 m | 2 h 25 m | 4 h 55 m | 9 h 55 m | 20 h | 40 h 10 m

Jatkuva kuvaus on mahdollista noin 29 minuutin ajan (tuotemääritysraja). MP4 (12M) -muotoisen videon jatkuvan tallennuksen enimmäisaika on noin 15 minuuttia (jota rajoittaa 2 Gt:n tiedostokokorajoitus).
Huomautuksia

- Videoiden tallennusaika vaihtelee, koska kamera käyttää VBR (Variable Bit Rate, muuttuva bittinopeus) -toimintoa, joka säätää automaattisesti kuvanlaatua tilanteen perusteella.
  Kun kuvaat nopeasti liikkuvaa kohdetta, kuva on selkeämpi, mutta tallennusaika on lyhyempi, koska tallentamiseen vaaditaan enemmän muistia.
  Tallennusaikaan vaikuttavat myös kuvausolosuhteet, kohde tai kuvanlaadun/kuvakoon asetukset.

Takaisin ylös