Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustavan asetus > Ohjelmoitava

## Ohjelmoitava

Tätä käytettäessä valotus (sekä suljinnopeus että aukon arvo) säätyy automaattisesti. Voit lisäksi valita eri asetuksia valikon avulla.

1. Aseta tilavalitsin asentoon (Ohjelmoitava).

1. Ota kuva suljinpainikkeella.

### Ohjelmasiirtymä

Voit muuttaa aukkoa (F-arvo) ja suljinnopeutta yhdessä ja pitää valotuksen kiinteänä, kun salama on asetettu tilaan [Salama pois].

1. Käännä säädinpyörää.

”” näytössä muuttuu tilaan ”” ja kuvaustilaksi muuttuu ohjelmasiirtymä.

1. Valitse aukon (F-arvo) ja suljinnopeuden yhdistelmä kääntämällä säädinpyörää.

1. Ota kuva suljinpainikkeella.

- Voit perua ohjelmasiirtymän kääntämällä säädinpyörää, jolloin ilmaisin on taas ””.

Huomautuksia

- Ohjelmasiirtymää ei välttämättä voida käyttää ympäristön kirkkauden mukaan.

- Aseta tilavalitsin muuhun asetukseen kuin ”” tai sammuta virta, jos haluat perua tekemäsi asetuksen.

- Kun kirkkaus muuttuu, myös aukkoa (F-arvo) ja suljinnopeutta muutetaan. Samalla säilytetään siirtymän määrä.

- Kun [Salaman tila] -asetusta muutetaan, ohjelmasiirtymä perutaan.

Asiaan liittyviä aiheita
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä kuvaustiloissa
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä kussakin kuvaustilassa
Takaisin ylös