Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Asetusten muuttaminen > Asetusvalikko > Latausasetukset

## Latausasetukset

Kuvatietojen siirtäminen Eye-Fi-kortilla
Määrittää, käytetäänkö Eye-Fi-kortin (myydään erikseen) kopiointitoimintoa, kun Eye-Fi-korttia käytetään tämän kameran kanssa.
[Latausasetukset] näkyy vain, kun Eye-Fi-kortti on asetettu kameraan.

1. MENU 2 [Latausasetukset] haluttu tila

| Käytössä | Käyttää kopiointitoimintoa. Näytön Eye-Fi-tilan näyttökuvake muuttuu Eye-Fi-kortin tiedonsiirtotilan mukaan. : Eye-Fi-kortti on valmiustilassa. Lähetettäviä kuvia ei ole. : Eye-Fi-kortti on kopioinnin valmiustilassa. : Eye-Fi-kortti on yhteystilassa. : Eye-Fi-kortti kopioi kuvia. : On tapahtunut virhe.
| Ei käytössä | Kopiointitoimintoa ei käytetä.

Huomautuksia

- Eye-Fi-kortteja myydään vain joissakin maissa/joillakin alueilla.

- Lisätietoja Eye-Fi-kortista saa suoraan Eye-Fi-korttien valmistajalta tai myyjältä.

- Eye-Fi-kortit on sallittu vain niiden ostomaissa ja -alueilla. Voit joutua vastuuseen paikallisten rajoitusten takia.

- Eye-Fi-kortissa on WLAN-toiminto. Älä käytä Eye-Fi-korttia paikoissa, joissa WLAN on kielletty, kuten lentokoneessa. Jos Eye-Fi-kortti on asetettu, aseta [Latausasetukset] tilaan [Ei käytössä]. Jos Eye-Fi-kortin kopiointitoiminnoksi on asetettu [Ei käytössä], näkyy näytössä.

### Kuvatietojen siirtäminen Eye-Fi-kortilla

1. Määritä Eye-Fi-kortin WLAN-tukiaseman asetukset tai siirtosuunnan asetukset.

Lisätietoja on Eye-Fi-kortin mukana tulleissa käyttöohjeissa.

1. Kun asetukset on tehty, aseta Eye-Fi-kortti kameraan ja ota kuvat.

Tallennetut kuvat siirretään automaattisesti WLAN-yhteyden kautta tietokoneeseen tms.
Huomautuksia

- Kun lähetät kuvatietoja, automaattinen virrankatkaisutoiminto ei ole käytettävissä.

- Jos (virhe) -kuvake tulee esiin, poista Eye-Fi-kortti ja aseta se uudelleen tai katkaise kameran virta ja kytke se uudelleen. Jos (virhe) -kuvake näkyy edelleen, Eye-Fi-kortti voi olla vioittunut. Lisätietoja antaa Eye-Fi, Inc.

- Muut tiedonsiirtolaitteet voivat häiritä WLAN-tiedonsiirtoa. Jos datan vastaanotto on riittämätöntä, siirrä kamera lähemmäs tukiasemaa.

- Eräissä Eye-Fi-korteissa on ”Endless Memory Mode” -tila. Tämä tuote ei tue ”Endless Memory Mode” -tilaa. Varmista, että tähän tuotteeseen asetettavien Eye-Fi-korttien ”Endless Memory Mode” -tila on otettu pois päältä. Lisätietoja ”Endless Memory Mode” -asetuksesta on Eye-Fi-kortin mukana tulleissa käyttöohjeissa.

Takaisin ylös