Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustavan asetus > Käsivalotus

## Käsivalotus

BULB
Voit kuvata suosikkivalotuksellasi asettamalla suljinnopeuden ja aukon arvon manuaalisesti.

1. Aseta tilavalitsin asentoon (Käsivalotus).

1. Valitse suljinnopeus tai aukko (F-arvo) painamalla säädinpyörästä .

- Aina kun painat painiketta , asetettava kohde vaihtuu.

1. Valitse arvo kääntämällä säädinpyörää.

Säädinpyörä | Ominaisuus
| Kohteiden liikuttaminen
| Suljinnopeuden tai aukon (F-arvo) asetukset

- Kun [Aukko etusijalla] tai [Suljinaika etusijalla] on määritetty ohjausrenkaaseen, voit asettaa sen myös ohjausrengasta käyttämällä.

- Valitse suljinnopeus väliltä 1/2000 ja 30 sekuntia. Voit kuvata myös [BULB]-tilassa.

- Kun zoomaus on asetettu kokonaan asentoon W, voit valita aukon väliltä F1,8 – F11.
  Kun zoomaus on asetettu kokonaan asentoon T, voit valita aukon väliltä F4,9 – F11.

1. Ota kuva painamalla suljinpainiketta.

Suljinnopeuden ja aukon (F-arvo) asettaminen
Asettamasi arvon ja kameran arvioiman oikean valotuksen välinen ero näkyy mitattuna manuaalisena (MM) arvona näytössä.
A: Suljinnopeuden arvo
B: Aukon arvo
C: Mitattu manuaalinen (MM)

- Jos asetat valotuksen arvo kohti asetusta +, kuvasta tulee kirkkaampi. Jos asetat sen kohti asetusta –, kuvasta tulee tummempi. ”0” osoittaa kameran analyysin mukaisen oikean valotuksen.

- Kun suljinnopeus on 0,4 sekuntia tai hitaampi, se osoitetaan merkillä [”], esimerkiksi 0,4”.

- Kun asetat suljinnopeuden hitaammaksi, jalustan käyttöä suositellaan tärinän vaikutusten vähentämiseksi.

- Jos valitset hitaan suljinnopeuden, tietojen käsittelyssä kestää jonkin aikaa.

Huomautuksia

- [ISO AUTO] ei ole valittavissa asetukselle [ISO] [Käsivalotus]-tilassa.

- Jos oikeaa valotusta ei saavuteta asetusten asettamisen jälkeen, asetusarvojen ilmaisimet vilkkuvat näytössä. Voit kuvata tässä tilanteessa, mutta valotuksen uudelleensäätöä suositellaan.

### BULB

Voit kuvata vanoja pitkällä valotuksella. [BULB] sopii valovanojen kuvaamiseen, esimerkiksi ilotulitteissa.

1. Aseta tilavalitsin asentoon (Käsivalotus).

1. Valitse suljinnopeus painamalla säädinpyörästä .

1. Käännä säädinpyörää vastapäivään, kunnes [BULB] tulee näkyviin.

1. Säädä tarkennus painamalla suljinpainike puoliväliin.

1. Pidä suljinpainike painettuna kuvauksen keston ajan.

Niin kauan kuin suljinpainike on painettuna, suljin pysyy auki.
Huomautuksia

- Koska suljinnopeudesta tulee hidas ja kamera tärisee helpommin, on suositeltavaa käyttää jalustaa.

- Mitä pidempi valotusaika, sitä näkyvämpää kohinaa kuvassa on.

- Kuvauksen jälkeen suoritetaan kohinan vähennys (Pitkän valotuksen KV), joka kestää yhtä pitkään kuin suljin oli auki. Et voi kuvata vähennyksen aikana.

- Kun toiminto [Hymysuljin] tai [Autom. HDR] on käytössä, et voi asettaa suljinnopeutta tilaan [BULB].

- Jos toimintoa [Hymysuljin] tai [Autom. HDR] käytetään, kun suljinnopeus on asetettu tilaan [BULB], suljinnopeudeksi asetetaan väliaikaisesti 30 sekuntia.

Asiaan liittyviä aiheita
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä kuvaustiloissa
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä kussakin kuvaustilassa
Takaisin ylös