Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Asetusten muuttaminen > Asetusvalikko > PAL/NTSC-valitsin (vain 1080 50i -yhteensopivat mallit)

## PAL/NTSC-valitsin (vain 1080 50i -yhteensopivat mallit)

Toistaa kameralla tallennetut videot PAL/NTSC-järjestelmän televisiossa.

1. MENU 1 [PAL/NTSC-valitsin] haluttu tila

| PAL | Toistaa kameralla tallennetut videot PAL-järjestelmän televisiossa.
| NTSC | Toistaa kameralla tallennetut videot NTSC-järjestelmän televisiossa.

Huomautuksia

- Tämä toiminto on vain 1080 50i -yhteensopivissa laitteissa. Sitä ei ole 1080 60i -yhteensopivissa laitteissa. 1080 50i -yhteensopivissa laitteissa on ”50i”-merkki kameran pohjassa.

- Jos asetat muistikortin, joka on aiemmin alustettu PAL-järjestelmällä, näkyviin tulee kortin alustamistarpeesta kertova viesti. Kun tallennat NTSC-järjestelmällä, alusta muistikortti tai käytä toista muistikorttia.

- Kun NTSC-tila on valittu, viesti ”Laite toimii NTSC-tilassa.” näkyy aina käynnistysruudussa kun kytket kameran päälle.

Takaisin ylös