Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Hyödyllisiä kuvaustoimintoja > Kuvaustoimintojen käyttö > ISO

## ISO

1. MENU 3 [ISO] haluttu tila

- Jos valitset [Usean kuv. kuvakoh. vaim.] tai [ISO AUTO], näytä asetusvalikko painamalla säädinpyörästä ja valitse sitten haluttu arvo.

| (Usean kuv. kuvakoh. vaim.) | Kamera kerrostaa jatkuvan kuvauksen kuvat niin, että seurauksena on kuva, jossa on vähemmän kohinaa. Tuo asetusnäyttö näkyviin painamalla säädinpyörästä ja valitse sitten haluttu asetus asetuksista ISO AUTO, 200 – 25600 painikkeella /.
| (ISO AUTO) | Kamera asettaa ISO-herkkyyden automaattisesti ympäröivän valaistuksen mukaan. Voit asettaa ISO-arvon enimmäis- ja vähimmäisarvon [ISO AUTO] -tilalle. Näytä asetusnäyttö painamalla .
| 100/125/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800 | Voit pienentää kuvan epätarkkuutta pimeässä tai kohteen liikkuessa suurentamalla ISO-herkkyyttä (valitse suurempi numero).

ISO-herkkyyden säätäminen (Suositeltu valotusindeksi)
ISO-herkkyys on valoa vastaanottavalla kuvakennolla varustetun tallennusvälineen nopeusarvo. Vaikka valotus olisi sama, kuvat ovat erilaisia ISO-herkkyydestä riippuen.
Suuri ISO-herkkyys
Kuvasta tulee kirkas, vaikka kuvausympäristössä olisi vain vähän valoa, ja lyhyempi valotusaika vähentää epäterävyyttä.
Kuvaan tulee yleensä kuitenkin kohinaa.
Pieni ISO-herkkyys
Saadaan tasaisempi kuva.
Jos valotus ei kuitenkaan riitä, kuvasta voi tulla tummempi.
Huomautuksia

- Et voi valita asetusta [ISO AUTO], kun kamera on tilassa [Käsivalotus]. [ISO 160] on oletusasetus.

- Kun [ISO] on asetettu pienempään arvoon kuin ISO 160, kohteen kirkkauden tallennettava alue (dynaaminen alue) saattaa pienentyä.

- Videoita varten käytettävissä ovat arvot ISO 160 – ISO 3200.

- Kun [ISO] on asetettu tilaan [Usean kuv. kuvakoh. vaim.], kamera kerrostaa kuvat. Kuvan tallentamisessa kestää pidempään eikä salama ole toiminnassa.

Asiaan liittyviä aiheita
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä kussakin kuvaustilassa
Takaisin ylös