Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Hyödyllisiä kuvaustoimintoja > Kuvaustoimintojen käyttö > DRO/Autom. HDR

## DRO/Autom. HDR

D-alueen optimointi
Autom. HDR
Korjaa kirkkauden tai kontrastin.

1. MENU 3 [DRO/Autom. HDR] haluttu tila

| (Ei käytössä) | Ei käytä toimintoa [DRO/Autom. HDR].
| (D-alueen opt.) | Jakamalla kuvan pieniin alueisiin, kamera analysoi kohteen ja taustan välisen valon ja varjon kontrastin ja tuottaa kuvan, jossa on ihanteellinen kirkkaus ja sävyasteikko.
| (Autom. HDR) | Ottaa kolme kuvaa eri valotuksilla ja kerrostaa sitten alivalotetun kuvan kirkkaat alueet ja ylivalotetun kuvan tummat alueet, jotta valmiissa kuvassa olisi eloisa sävyasteikko. Yksi oikean valotuksen kuva ja yksi kerrostettu kuva tallennetaan.

### D-alueen optimointi

1. MENU 3 [DRO/Autom. HDR] [D-alueen opt.]

1. Valitse ihanteellinen taso painamalla säädinpyörästä /.

| (D-alueen optimointi: autom.) | Korjaa kirkkauden automaattisesti.
| (Taso)* | Optimoi tallennetun kuvan sävyasteikon kuvan jokaisella alueella. Valitse ihanteellinen taso väliltä Lv1 (heikko) ja Lv5 (voimakas).

* -merkin kanssa näkyvä Lv-numero osoittaa nykyisen asetuksen arvon.
Huomautuksia

- Kun kuvaat toiminnolla [D-alueen opt.], kuvassa voi esiintyä kohinaa. Valitse sopiva taso tarkistamalla tallennettu kuva, etenkin jos parannat tehostetta.

### Autom. HDR

1. MENU 3 [DRO/Autom. HDR] [Autom. HDR]

1. Valitse ihanteellinen taso painamalla säädinpyörästä /.

| (Autom. HDR: Autom. valotusero) | Korjaa valotuksen erot automaattisesti.
| (Valotuksen eron taso)* | Asettaa valotuksen erotuksen kohteen kontrastin mukaan. Valitse ihanteellinen taso väliltä 1,0 EV (heikko) ja 6,0 EV (voimakas). Jos esimerkiksi asetat valotusarvoksi 2,0 EV, kolme kuvaa sommitellaan; –1,0 EV, ihanteellinen valotus ja +1,0 EV.

* -merkin kanssa näkyvä EV-numero osoittaa nykyisen asetuksen arvon.
Huomautuksia

- Koska suljin vapautetaan kolme kertaa yhtä kuvaa varten, huomioi seuraavat:

- Käytä tätä toimintoa vain, kun kohde ei liiku eikä räpytä silmiään

- Älä sommittele uudelleen.

- Et voi käyttää tätä toimintoa RAW-kuvien kanssa.

- Et voi aloittaa seuraavaa kuvausta ennen kuin tallennusprosessi on kokonaan valmis kuvauksen jälkeen.

- Et välttämättä saa haluttua vaikutusta riippuen kohteen ja kuvausolosuhteiden luminanssin erosta.

- Kun salamavaloa käytetään, tällä toiminnolla ei ole suurta vaikutusta.

- Kun valotuksen kontrasti on alhainen, kamera tärisee merkittävästi tai kohde on epätarkka, et välttämättä saa hyviä HDR-kuvia. Jos kamera tunnistaa tällaisen tilanteen, näkyy tallennetussa kuvassa tilanteen osoittamiseksi. Ota kuva uudelleen tarpeen mukaan sommittelemalla uudelleen tai huomioimalla epätarkkuuden.

Asiaan liittyviä aiheita
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä kussakin kuvaustilassa
Takaisin ylös