Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Hyödyllisiä kuvaustoimintoja > Kuvaustoimintojen käyttö > Autom.tark.alue

## Autom.tark.alue

Joustavan pisteen käyttö
Voit vaihtaa tarkennusaluetta. Käytä valikkoa, kun kunnollisen tarkennuksen aikaansaaminen on vaikeaa automaattitarkennustilassa.

1. MENU 2 [Autom.tark.alue] haluttu tila

| (Monipiste) | Tarkentaa automaattisesti kohteeseen kaikilla kolmella etäisyysmittarin ruudun alueella. Kun suljinpainike painetaan puoliväliin valokuvaustilassa, vihreä kehys näkyy sen alueen ympärillä, johon on tarkennettu. Kun Kasvontunnistus-toiminto on käytössä AF tarkentaa ensisijaisesti kasvoihin.
| (Keskipiste) | Tarkentaa automaattisesti etäisyysmittarin ruudun keskellä olevaan kohteeseen. Käyttämällä yhdessä AF-lukon kanssa voit sommitella kuvan haluamallasi tavalla.
| (Joustava piste) | Voit siirtää AF-etäisyysmittarin ruudun haluttuun kohtaan näytöllä ja tarkentaa erittäin pieneen kohteeseen rajatulla alueella.

Huomautuksia

- Kun käytetään seuraavia toimintoja, AF-etäisyysmittarin ruutu ei ole käytössä ja näkyy katkoviivana. Tässä tapauksessa kamera pyrkii tarkentamaan näytön keskellä oleviin kohteisiin.

- Muut zoomaustoiminnot kuin optinen zoom

- [AF-valaisin]

- Jos seurantatarkennus on aktivoitu, kamera tarkentaa ensisijaisesti seurattavaan kohteeseen.

### Joustavan pisteen käyttö

[Joustava piste] on hyödyllinen, kun kuvaat jalustalla ja kohde ei ole ruudun keskellä. Voit kuvata kohteen muuttamatta sommittelua.
A: AF-etäisyysmittarin ruutu (keltainen: säädettävä/harmaa: kiinteä)

1. Säädä AF-etäisyysmittarin ruudun sijainti säädinpyörällä sinne, mihin haluat tarkentaa, ja paina sitten .

Voit palauttaa asetuksen painamalla uudelleen .
Asiaan liittyviä aiheita
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä kussakin kuvaustilassa
Seurantatarkennus
Takaisin ylös