Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Hyödyllisiä kuvaustoimintoja > Kuvaustoimintojen käyttö > Kuvakoko (Dual Rec)

## Kuvakoko (Dual Rec)

Asettaa videon tallennuksen aikana otettavan valokuvan koon.

1. MENU 1 [Kuvakoko (Dual Rec)] haluttu koko

#### Kun [Tallennusasetus] on asetettu muuhun tilaan kuin [VGA 3M]

| L: 17M | Katselu teräväpiirtotelevisiossa ja tulostus A3+-kokoon asti
| S: 4.2M | Katselu teräväpiirtotelevisiossa

#### Kun [Tallennusasetus] on asetettu tilaan [VGA 3M]

| L: 13M | Tulosteet A3-kokoon asti
| S: 3.2M | Tulosteet kokoon 10×15 cm tai 13×18 cm asti

Asiaan liittyviä aiheita
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä kussakin kuvaustilassa
Takaisin ylös