Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Hyödyllisiä kuvaustoimintoja > Kuvaustoimintojen käyttö > Tallennusasetus

## Tallennusasetus

Mitä suurempi kuvan koko on, sitä parempi on sen laatu. Mitä suurempi tietomäärä käytetään sekunnissa (keskimääräinen bittinopeus), sitä parempi kuvanlaatu on.

1. MENU 1 [Tallennusasetus] haluttu tila

#### Tiedostomuoto: AVCHD

60i/50i:
Videot tallennetaan noin 60 kenttää/s (1080 60i -yhteensopivat laitteet) tai 50 kenttää/s (1080 50i -yhteensopivat laitteet), lomitettu tila, Dolby Digital -ääni, AVCHD-muoto.
24p/25p:
Videot tallennetaan noin 24 ruutua/s (1080 60i -yhteensopivat laitteet) tai 25 ruutua/s (1080 50i -yhteensopivat laitteet), progressiivinen tila, Dolby Digital -ääni, AVCHD-muoto.
60p/50p:
Videot tallennetaan noin 60 ruutua/s (1080 60i -yhteensopivat laitteet) tai 50 ruutua/s (1080 50i -yhteensopivat laitteet), progressiivinen tila, Dolby Digital -ääni, AVCHD-muoto.

| Tallennusasetus | Keskimääräinen bittinopeus | Kuvaus
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mb/s | Kuvaa korkealla kuvanlaadulla koossa 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mb/s | Kuvaa tavallisella kuvanlaadulla koossa 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mb/s | Kuvaa korkeimmalla kuvanlaadulla koossa 1920×1080 (60p/50p)
| 24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 24 Mb/s | Kuvaa korkealla kuvanlaadulla koossa 1920×1080 (24p/25p) luoden elokuvankaltaisen tunnelman.
| 24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 17 Mb/s | Kuvaa tavallisella kuvanlaadulla koossa 1920×1080 (24p/25p) luoden elokuvankaltaisen tunnelman.

#### Tiedostomuoto: MP4

Kuvatut videot tallennetaan MPEG-4-muodossa, noin 30 ruutua/s (1080 60i -yhteensopivat laitteet) tai noin 25 ruutua/s (1080 50i -yhteensopivat laitteet), progressiivinen tila, AAC-ääni, mp4-muoto.

| Tallennusasetus | Keskimääräinen bittinopeus | Kuvaus
| 1440×1080 12M | 12 Mb/s | Kuvaa koossa 1440×1080
| VGA 3M | 3 Mb/s | Kuvaa VGA-koossa

Huomautuksia

- Tuloksena on telekuva, jos valitaan [VGA 3M] -kuvakoko.

- Kun luodaan AVCHD-levyjä videoista, jotka on tallennettu muodossa [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] tai [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], luominen kestää jonkin aikaa, sillä kuvanlaatu täytyy muuntaa. Jos haluat tallentaa videoita muodossa [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] tai [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] ilman kuvanlaadun muuntamista, käytä Blu-ray-levyjä.

Asiaan liittyviä aiheita
Tiedostomuoto
Takaisin ylös