Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Hyödyllisiä kuvaustoimintoja > Kuvaustoimintojen käyttö > Renkaan Zoom-toim.

## Renkaan Zoom-toim.

Asettaa zoomaustavan, kun zoomaustoiminto on asetettu ohjausrenkaaseen.
Oletusasetuksena zoomaustoiminto on määritetty ohjausrenkaaseen, kun kuvaustilaksi on asetettu [Älykäs automaatti] tai [Paras automaattisäätö].

1. MENU 2 [Renkaan Zoom-toim.] haluttu tila

| Vakio | Lähentää/loitontaa sulavasti ohjausrenkaan avulla.
| Askel | Lähentää/loitontaa kiinteillä polttovälin askelilla ohjausrenkaan avulla. Kiinteät askelet* ovat 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm ja 100 mm. * 35 mm:ä vastaavana

Huomautuksia

- Seuraavissa tilanteissa zoomaus on [Vakio], vaikka [Askel] on asetettu.

- Kun käytät zoomausta W/T (Zoom) -vivulla

- Videoita tallennettaessa

- Kun muuta zoomaustoimintoa kuin optista käytetään

Asiaan liittyviä aiheita
Säätörengas
Takaisin ylös