Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustavan asetus > Aukko etusijalla

## Aukko etusijalla

Voit säätää tarkennusetäisyyttä tai taustan epäterävyyden määrää.

1. Aseta tilavalitsin asentoon (Aukko etusijalla).

1. Valitse aukko (F-arvo) kääntämällä säädinpyörää.

- Kun [Aukko etusijalla] on määritetty ohjausrenkaaseen, voit asettaa sen myös ohjausrengasta käyttämällä. [Tietoja]

- Voit valita aukon (F-arvo) väliltä F1,8 ja F11. (Kun käännät W/T (Zoom) -vipua T-puolelle, minimiaukko (F-arvo) kasvaa.)

- Suljinnopeutta säädetään automaattisesti välillä 1/2000 ja 8 sekuntia.

1. Ota kuva suljinpainikkeella.

Tietoja aukosta
Mitä pienempi aukon arvo (F-arvo), sitä suurempi reikä, josta valo tulee läpi. Tarkennussyvyys pienenee ja kaikki muu kuin erittäin kapealla etäisyydellä olevat kohteet ovat epätarkkoja. Tämä sopii hyvin muotokuviin yms.
Mitä suurempi aukon arvo (F-arvo), sitä pienempi reikä, josta valo tulee läpi. Sekä lähellä objektiivia että siitä kaukana olevat kohteet näkyvät terävinä. Tämä sopii hyvin maisemakuviin yms.
Huomautuksia

- Jos oikeaa valotusta ei saavuteta asetusten asettamisen jälkeen, asetusarvojen ilmaisimet vilkkuvat näytössä. Voit ottaa kuvan tässä tilanteessa, mutta suosittelemme, että säädät vilkkuvia arvoja uudelleen.

- Näytössä näkyvän kuvan kirkkaus voi poiketa todellisen tallennetun kuvan kirkkaudesta.

Asiaan liittyviä aiheita
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä kuvaustiloissa
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä kussakin kuvaustilassa
Takaisin ylös