Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Nyttige funktioner til optagelse > Brug af optagefunktioner > Zoomfunk. på ring

## Zoomfunk. på ring

Indstiller zoommetoden, når zoom-funktionen er tildelt kontrolringen.
I standardindstillingen er zoomfunktionen tildelt kontrolringen, når optagetilstanden er indstillet til [Intelligent auto] eller [Bedste auto].

1. MENU 2 [Zoomfunk. på ring] ønskede tilstand

| Standard | Zoomer jævnt ind/ud med kontrolringen.
| Trin | Zoomer ind/ud med faste fokuslængdetrin ved hjælp af kontrolringen. Faste trin* er 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm og 100 mm. * 35 mm-ækvivalent

Bemærkninger

- I følgende tilfælde vil zoomen være [Standard] selv hvis [Trin] er indstillet.

- Når du zoomer ved hjælp af W/T (Zoom)-knappen

- Ved optagelse af film

- Mens andre zoomfunktioner end optisk er i brug

Lignende emne
Kontrolring
Tilbage til top