Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Ændring af indstillinger > Opsætningsmenu > Adgangspunktindstil.

## Adgangspunktindstil.

Sådan bruges tastaturet
Andre indstillingspunkter
Du kan registrere dit adgangspunkt manuelt.
Inden du starter på proceduren, skal du kontrollere SSID-navnet på adgangspunktet, sikkerhedssystem og adgangskode. Adgangskoden er muligvis forudindstillet på visse enheder. For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningen for det trådløse adgangspunkt, eller kan kontakte netværksadministratoren.

1. MENU 3 [Adgangspunktindstil.]

1. Vælg det adgangspunkt som du ønsker at registrere.

Hvis det ønskede adgangspunkt vises på skærmen:
Vælg det ønskede adgangspunkt.
Hvis det ønskede adgangspunkt ikke vises på skærmen:
Vælg [Manuel indstilling] og indstil adgangspunktet.
* Angående indtastningsmetoden skal du se "Sådan bruges tastaturet".

- Hvis du vælger [Manuel indstilling], skal du indtaste SSID navnet på adgangspunktet vælg sikkerhedssystemet.

1. Indtast adgangskoden [OK]

- Adgangspunkter som ikke viser behøver ikke indtastning af en adgangskode.

1. Vælg [OK] og tryk derefter på .

### Sådan bruges tastaturet

Når der behøves manuel indtastning af tegn, vises der et tastatur på skærmen.
Vælg den ønskede knap med /// og tryk derefter på for at indtaste tegnet.

| Skærmnavne | Funktioner
(1) | Indtastningsfelt | De tegn, du indtastede, vises.
(2) | Skift tegntyper | Hver gang du trykker på , skifter tegntyperne mellem alfabetiske tegn, tal og symboler.
(3) | Tastatur | Hver gang du trykker på , vises det tegn, du indtaster. Hvis du f.eks. ønsker at indtaste "abd" Vælg tasten for "abc" og tryk én gang på for at få vist "a" vælg "" for at flytte markøren (5) og tryk på vælg tasten for "abc" og tryk to gange på for at få vist "b" vælg tasten "def" og tryk én gang på for at få vist "d"
(4) | Fastsæt | Fastsæt indtastningen.
(5) | Flyt markør | Flytter markøren i indtastningsfeltet til højre eller venstre.
(6) | Slet | Sletter tegnet før markøren.
(7) |  | Skifter det næste tegn til et stort bogstav eller et lille bogstav.
(8) | Mellemrum | Indtaster et mellemrum.

- For at annullere indtastning af tegn undervejs skal du vælge [Fortryd].

### Andre indstillingspunkter

Afhængigt af statussen eller indstillingsmetoden af dit adgangspunkt, ønsker du muligvis at indstille flere punkter.

Skærmnavne | Funktioner
WPS PIN | Viser den PIN-kode du skal indtaste på den tilsluttede enhed.
IP-adresseindstilling | Vælger [Auto] eller [Manuel indstilling].
IP-adresse | Hvis du indtaster IP-adressen manuelt, skal du indtaste den indstillede adresse.
Subnetmaske/ Standardgateway | Når du indstiller [IP-adresseindstilling] til [Manuel indstilling], skal du indtaste den IP-adresse, som svarer til dit netværksmiljø.
Prioriteret tilslutning | Vælger [Til] eller [Fra] for [Prioriteret tilslutning].

Bemærkninger

- For at prioritere det registrerede adgangspunkt skal du indstille [Prioriteret tilslutning] til [Til].

Lignende emne
WPS-tryk
Tilbage til top