Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Optagelse > Optagelse af stillbilleder > Zoom (Stillbilleder)

## Zoom (Stillbilleder)

Tilgængelig zoom
Zoomskala
Forstør billeder med W/T (Zoom)-knappen under optagelse. Kameraets optiske zoomfunktion kan forstørre billeder op til 3,6×.
Med optisk zoom kan du forstørre et billede uden at forringe dets oprindelige kvalitet.

1. Indstil kameraet til optagetilstand.

1. Drej W/T (Zoom)-knappen.

- Drej knappen med T-siden for at zoome ind eller til W-siden for at zoome ud.

- Når zoom er tildelt kontrolringen, kan du zoome ind og ud ved hjælp af kontrolringen. [Detaljer]

Bemærkninger

- Zoom er låst til W-siden i [Panorering]-tilstand.

### Tilgængelig zoom

Kameraet opnår en zoomskala med stor forstørrelse ved at kombinere zoommetoder. Ikonet og zoombjælken på skærmen skifter i overensstemmelse med den zoom, du anvender.

1. Optisk zoomområde

Kameraets optiske zoomfunktion kan forstørre billeder op til 3,6×.

1. Et andet zoomområde end optisk zoom

Zoom med den oprindelige billedkvalitet
Når [Billedformat] er indstillet til andet end [L], kan du, ved at beskære billedet, optage stillbilleder uden nogen forringelse af den oprindelige billedkvalitet, selvom den optiske zoomskala overstiger 3,6×.
() [Klar billedzoom]
Zoom med tæt på den oprindelige billedkvalitet [Detaljer]
() [Digital zoom]
Mindre end den oprindelige billedkvalitet [Detaljer]

Betjening | Indstillinger | Zoombjælke
Kun brug af optisk zoom | [Billedformat]: [L] [Klar billedzoom]: [Fra] [Digital zoom]: [Fra] |
Zoomning af billeder uden forringelse | [Billedformat]: Andet end [L] [Klar billedzoom]: [Fra] [Digital zoom]: [Fra] |
Optagelse af klare billeder ved hjælp af [Klar billedzoom] (tæt på den oprindelige billedkvalitet) | [Klar billedzoom]: [Til] [Digital zoom]: [Fra] |
Zoomning til det maksimale zoomområde | [Klar billedzoom]: [Til] [Digital zoom]: [Til] [Klar billedzoom] er muligvis ikke tilgængelig for alle indstillinger. [Detaljer] |

### Zoomskala

Den understøttede zoomskala varierer afhængigt af indstillingerne eller billedformatet. Tabellen nedenfor opsummerer zoomskalaen, når [Klar billedzoom] og [Digital zoom] er indstillet til [Til] og [Format] er indstillet til [3:2].

Billedformat | Optisk zoom | Zoom med [Klar billedzoom] [Til] | Zoom med maksimal zoomskala*
L: 20M | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 14× | 28×

* Den maksimale zoomskala er forstørrelsen, når [Klar billedzoom] er indstillet til [Til] og [Digital zoom] er indstillet til [Til]. Den maksimale zoomskala varierer afhængigt af indstillingerne. [Detaljer]
Bemærkninger

- Standardindstillingen for [Klar billedzoom] er [Fra]. [Detaljer]

- Standardindstillingen for [Digital zoom] er [Fra]. Indstil [Digital zoom] til [Til] for at forstørre billeder selvom det giver forringelse. [Detaljer]

- Standardindstillingen for [Billedformat] er [L]. For ændre zoomskalaen, skal du ændre [Billedformat]. [Detaljer]

- Når [Billedformat] er indstillet til [VGA] er [Digital zoom] begrænset; den maksimale zoomskala er 54×.

- Der er ikke andre zoomfunktioner end optisk zoom til rådighed under optagelse i følgende situationer:

- Når funktionen Smiludløser er aktiveret

- Når [Fremf.metode] er indstillet til [Selvportræt]

- Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG]

- Registrering af ansigter fungerer ikke, når du anvender andet end optisk zoom.

Tilbage til top