Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Nyttige funktioner til optagelse > Brug af optagefunktioner > Ekspon.komp.

## Ekspon.komp.

Du kan justere eksponeringen manuelt i 1/3 EV-trin i området fra –3,0 EV til +3,0 EV.

1. Tryk på / (Ekspon.komp.) på kontrolhjulet.

1. Vælg den ønskede værdi ved hjælp af kontrolhjulet.

Justering af eksponeringen for at få billeder, der ser bedre ud
A: Overeksponering (for meget lys)
B: Korrekt eksponering
C: Undereksponering (for lidt lys)

- Når det optagede billede er overeksponeret, skal [Ekspon.komp.] justeres til minussiden.

- Når det optagede billede er undereksponeret, skal [Ekspon.komp.] justeres til plussiden.

Bemærkninger

- Hvis du optager et motiv i ekstremt lyse eller mørke omgivelser, eller når du anvender blitzen, vil eksponeringsjusteringen muligvis ikke være effektiv.

Lignende emne
Funktioner, der ikke er til rådighed i enhver optagetilstand
Tilbage til top