Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Nyttige funktioner til optagelse > Brug af optagefunktioner > DRO/Auto HDR

## DRO/Auto HDR

D-områdeoptimering
Auto HDR
Korrigerer lysstyrke eller kontrast.

1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] ønskede tilstand

| (Fra) | Anvender ikke [DRO/Auto HDR].
| (D-områdeopt.) | Ved at dele billedet op i små områder analyserer kameraet kontrasten mellem lys og skygge mellem motiv og baggrund og danner et billede med optimal lysstyrke og gradation.
| (Auto HDR) | Optager tre billeder med forskellige eksponeringer og overlejrer derefter det lyse område på det undereksponerede billede med det mørke område på det overeksponerede billede for at danne et billede med rig gradation. Der bliver lagret ét billede med korrekt eksponering og ét overlejret billede.

### D-områdeoptimering

1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] [D-områdeopt.]

1. Vælg det optimale niveau ved hjælp af / på kontrolhjulet.

| (D-områdeoptimering: Auto) | Korrigerer lysstyrken automatisk.
| (Niveau)* | Optimerer gradationerne for at optaget billede i hvert af billedets områder. Vælger det optimale niveau mellem Lv1 (svag) og Lv5 (stærk).

* Lv-tallene, der vises med -mærket angiver den aktuelle indstillingsværdi.
Bemærkninger

- Ved optagelse med [D-områdeopt.] kan billedet indeholde støj. Vælg det passende niveau ved at kontrollere det optagne billede, specielt når du forstærker effekten.

### Auto HDR

1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] [Auto HDR]

1. Vælg det optimale niveau ved hjælp af / på kontrolhjulet.

| (Auto HDR: Eksp.forskel. - auto) | Korrigerer eksponeringsforskellen automatisk.
| (Eksponeringsforskelniveau)* | Indstiller eksponeringsforskellen baseret på motivets kontrast. Vælger det optimale niveau mellem 1,0 EV (svag) og 6,0 EV (stærk). Hvis du f.eks. indstiller eksponeringsværdien til 2,0 EV, vil tre billeder blive sammensat; –1,0 EV, optimal eksponering og +1,0 EV billeder.

* EV-tallet, der vises med -mærket angiver den aktuelle indstillingsværdi.
Bemærkninger

- Da lukkeren udløses tre gange for hver optagelse, skal du være opmærksom på følgende:

- Brug kun denne funktion, når motivet ikke bevæger sig eller blinker

- Undlad at omkomponere.

- Du kan ikke bruge denne funktion med RAW-billeder.

- Du kan ikke starte næste optagelse før behandlingen efter optagelsen er afsluttet.

- Du opnår måske ikke den ønskede effekt afhængig af motivets lysstyrkeforskelle og optageforholdene.

- Når der bruges blitz, har denne funktion kun lille effekt.

- Når scenens kontrast er lav eller hvis der er væsentlig kamerarystelse eller motivsløring, kan det være, at du ikke kan få gode HDR-billeder. Hvis kameraet bemærker en sådan situation, bliver det angivet på det optagne billede for at informere dig om situationen. Optag igen med ny komposition og forsøg at undgå sløring.

Lignende emne
MENU-punkter der ikke er til rådighed i enhver optagetilstand
Tilbage til top