Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Ændring af indstillinger > Opsætningsmenu > Overførselsindst.

## Overførselsindst.

Overfører billeddata ved hjælp af Eye-Fi-kortet
Indstiller, om overførselsfunktionen på et Eye-Fi-kort (tilgængeligt i handlen) skal anvendes, når du anvender et Eye-Fi-kort med dette kamera.
[Overførselsindst.] vises kun, når der er sat et Eye-Fi-kort i kameraet.

1. MENU 2 [Overførselsindst.] ønskede tilstand

| Til | Anvender overførselsfunktionen. Skærmikonet for Eye-Fi-tilstand på skærmen ændres afhængigt af Eye-Fi-kortets kommunikationstilstand. : Eye-Fi-kortet er i standby-tilstand. Der er ikke noget billede, som skal sendes. : Eye-Fi-kortet er i overførselsstandby-tilstand. : Eye-Fi-kortet er i tilslutningstilstand. : Eye-Fi-kortet overfører billeder. : Der opstod en fejl.
| Fra | Anvender ikke overførselsfunktionen.

Bemærkninger

- Eye-Fi-kort sælges ikke i alle lande/områder.

- For yderligere oplysninger om Eye-Fi-kortet skal du kontakte producenten eller forhandleren af Eye-Fi-kort direkte.

- Eye-Fi-kort er kun tilladt i de lande og regioner, hvor de blev købt. Du kan muligvis blive holdt ansvarlig på grund af lokale restriktioner.

- Eye-Fi-kortet er udstyret med en trådløs LAN-funktion. Du skal ikke isætte Eye-Fi-kortet, på steder hvor trådløst LAN er forbudt, som f.eks. om bord på et fly. Hvis Eye-Fi-kortet er isat, skal du indstille [Overførselsindst.] til [Fra]. Når overførselsfunktionen på Eye-Fi-kortet er indstillet til [Fra], vises på skærmen.

### Overfører billeddata ved hjælp af Eye-Fi-kortet

1. Indstil indstillingerne for det trådløse LAN-adgangspunkt eller indstillingerne for overførselsretningen for Eye-Fi-kortet.

Se i betjeningsvejledningen der følger med Eye-Fi-kortet for yderligere oplysninger.

1. Når indstillingerne er afsluttet, skal du sætte Eye-Fi-kortet i kameraet og optage billederne.

De optagne billeder overføres automatisk via trådløst LAN til en pc osv.
Bemærkninger

- Når billeddata overføres, er funktionen til at automatisk sluk ikke tilgængelig.

- Hvis (Fejl)-ikonet vises, skal Eye-Fi-kortet tages ud og indsættes igen, eller der skal slukkes for kameraet og tændes igen. Hvis (Fejl)-ikonet stadig vises, er Eye-Fi-kortet muligvis ødelagt. For flere oplysninger, kontakt Eye-Fi, Inc.

- Trådløs LAN-kommunikation kan muligvis forstyrres af andet kommunikationsudstyr. Hvis datamodtagelsen er utilstrækkelig, skal kameraet flyttes nærmere på adgangspunktet.

- Visse Eye-Fi-kort har en "Endless Memory Mode". Dette produkt understøtter ikke "Endless Memory Mode". Sørg for, at Eye-Fi-kort, du indsætter i dette produkt, har "Endless Memory Mode" slået fra. Se i betjeningsvejledningen der fulgte med Eye-Fi-kortet for yderligere oplysninger om indstilling af "Endless Memory Mode".

Tilbage til top