Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Nyttige funktioner til optagelse > Brug af optagefunktioner > Optageindstilling

## Optageindstilling

Jo mere filmen fylder pr. tidsenhed, desto højere billedkvalitet. Jo større mængde data der anvendes pr. sekund (gennemsnitlig bithastighed), desto højere billedkvalitet.

1. MENU 1 [Optageindstilling] ønskede tilstand

#### Filformat: AVCHD

60i/50i:
Film optages med ca. 60 felter/sek (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 50 felter/sek (for 1080 50i-kompatible enheder), i interlaced tilstand, med Dolby Digital-lyd, i AVCHD-format.
24p/25p:
Film optages med ca. 24 frames/sek (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 25 frames/sek (for 1080 50i-kompatible enheder), i progressiv tilstand, med Dolby Digital-lyd, i AVCHD-format.
60p/50p:
Film optages med ca. 60 frames/sek (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 50 frames/sek (for 1080 50i-kompatible enheder), i progressiv tilstand, med Dolby Digital-lyd, i AVCHD-format.

| Optageindstilling | Gennemsnitlig bithastighed | Beskrivelse
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mbps | Optager med høj billedkvalitet i 1920×1080 (60i/50i)-format.
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mbps | Optager med en standard billedkvalitet i 1920×1080 (60i/50i)-format.
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mbps | Optager med højeste billedkvalitet i 1920×1080 (60p/50p)-format
| 24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 24 Mbps | Optager med høj billedkvalitet i 1920×1080 (24p/25p)-format, som skaber en filmlignende atmosfære.
| 24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 17 Mbps | Optager med en standardkvalitet på 1920×1080 (24p/25p)-format, som skaber en filmlignende atmosfære.

#### Filformat: MP4

Film optages i MPEG-4-format med ca. 30 frames/sek (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 25 frames/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i progressiv tilstand, med AAC-lyd, mp4-format.

| Optageindstilling | Gennemsnitlig bithastighed | Beskrivelse
| 1440×1080 12M | 12 Mbps | Optager i 1440×1080-format
| VGA 3M | 3 Mbps | Optager i VGA-format

Bemærkninger

- Du får et telebillede, når du vælger [VGA 3M]-billedformatet.

- Når du opretter AVCHD-diske fra film optaget i [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] vil det tage noget tid, da billedkvaliteten skal konverteres. For at gemme [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)]-film uden at konvertere billedkvaliteten, kan du bruge Blu-ray-diske.

Lignende emne
Filformat
Tilbage til top