Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Fejlfinding > Advarselsindikatorer og meddelelser > Selvdiagnosticeringsdisplay

## Selvdiagnosticeringsdisplay

Hvis der vises en kode, der begynder med et bogstav fra alfabetet, arbejder kameraets selvdiagnosticeringsfunktion. De sidste to cifre (angivet med ) varierer, afhængigt af kameraets tilstand.
Hvis du ikke kan løse problemet, selv efter at have forsøgt at følge de følgende korrigerende handlinger et par gange, behøver kameraet måske reparation.
Kontakt din forhandler eller et autoriseret serviceværksted.
C:32:

- Der er problemer med kameraets hardware. Sluk og tænd igen for kameraet.

C:13:

- Kameraet kan ikke læse eller skrive data på hukommelseskortet. Prøv at slukke og tænde kameraet igen, eller tag hukommelseskortet ud og indsæt det igen flere gange.

- Der er isat et uformateret hukommelseskort. Formatér hukommelseskortet. [Detaljer]

- Det isatte hukommelseskort kan ikke bruges sammen med kameraet, eller dataene er beskadigede. Indsæt et nyt hukommelseskort.

E:61:
E:62:
E:91:

- Der er opstået en kamerafejl. Initialiser kameraet, og tænd derefter for strømmen igen. [Detaljer]

E:94:

- Der opstod en funktionsfejl under skrivning eller sletning af data. Der behøves reparation. Kontakt din forhandler eller et autoriseret serviceværksted. Vær klar til at oplyse alle tallene i fejlkoden begyndende fra E.

Tilbage til top