Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Корисні функції зйомки > Використання функцій зйомки > Режим протяжки

## Режим протяжки

Зйомка автопортрета з автоспуском
Можна встановити режим спуску затвора, наприклад неперервну зйомку, автоспуск або зйомку із брекетингом. [Режим протяжки] також можна вибрати за допомогою MENU.

1. На диску керування натисніть / (Режим протяжки).

- Якщо для диска керування призначено іншу функцію, натисніть кнопку MENU 2 [Режим протяжки].

1. За допомогою диска керування виберіть потрібний режим.

- Відрегулюйте додаткові налаштування за допомогою кнопок /, якщо у вибраному режимі доступні відповідні параметри.

| (Покадров. Съемка) | Фотоапарат робить одинарний знімок без використання автоспуску.
| (Непрерыв. Съемка) | Неперервна зйомка зображень упродовж натискання кнопки спуску.
| (Пр-тСкорНепр) | Неперервна зйомка зображень із високою швидкістю за натиснутої кнопки спуску. Для подальших знімків використовуються параметри фокуса та яскравості, застосовані до першого знімка.
| (Автоспуск) | Установлення 10-секундної або 2-секундної затримки автоспуску. У разі натиснення кнопки спуску почне блимати індикатор автоспуску, і, доки затвор не спрацює, лунатиме звуковий сигнал. Щоб скасувати налаштування, знову натисніть кнопку /.
| (Автопортрет) | Установлення автоспуску в режим автопортрета. Коли фотоапарат розпізнає встановлену кількість облич, лунає сигнал, і через 2 секунди спрацьовує затвор.
| (Автоспуск (непр.)) | Фотоапарат здійснює послідовну зйомку через 10 секунд після натискання кнопки спуску. Доступна кількість кадрів — три або п’ять.
| (Брек.: Непрер.) | Зйомка трьох зображень поспіль з різним рівнем яскравості. Можна налаштувати значення відхилення кадру (кроки брекетингу).
| (Брекетинг WB) | Зйомка трьох зображень поспіль із різним рівнем яскравості відповідно до вибраних налаштувань балансу білого, температури кольору та фільтра кольору. Доступні значення відхилення кадру (кроки брекетингу): [Lo] і [Hi].

Поради щодо запобігання розмитості
Якщо під час утримування фотоапарата та натиснення кнопки спуску ви поворухнетеся, це спричинить тремтіння фотоапарата.
Ефект тремтіння фотоапарата зазвичай виникає під час зйомки за умов недостатнього освітлення або довгої витримки, як у режимі (Ночной портрет) або (Ночная Сцена).
Щоб зменшити тремтіння фотоапарата, налаштуйте 2-секундну затримку автоспуску та міцно притисніть до тіла руки після натиснення кнопки затвора.
Примітки

- Якщо для [Режим протяжки] вибрано значення [Автоспуск (непр.)] або [Брек.: Непрер.], для параметра [Режим вспышки] встановлюється значення [Вспышка выкл].

- Якщо рівень заряду батареї низький або карта пам’яті заповнена, пакетна зйомка припиняється.

### Зйомка автопортрета з автоспуском

Спрямуйте об’єктив на себе, щоб вибрана кількість облич відображалася на екрані. Затвор спрацює автоматично. Не рухайте фотоапаратом після того, як пролунає сигнал.

- Також упродовж цієї операції можна зробити знімок, натиснувши кнопку спуску.

Пов’язані розділи
Функції, доступні не в усіх режимах зйомки
Нагору