Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Змінення налаштувань > Меню налаштування > Парам. Выгрузки

## Парам. Выгрузки

Передавання даних зображень за допомогою карти Eye-Fi
Дає змогу вибрати функцію завантаження карти Eye-Fi (є у продажу), якщо ви використовуєте карту Eye-Fi із фотоапаратом.
[Парам. Выгрузки] відображається, лише коли карту Eye-Fi вставлено у фотоапарат.

1. MENU 2 [Парам. Выгрузки] потрібний режим

| Вкл | Дає змогу використовувати функцію завантаження. Піктограма режиму Eye-Fi на екрані змінюватиметься залежно від режиму зв’язку з картою Eye-Fi. : карта Eye-Fi перебуває в режимі очікування. Не вибрано зображення для надсилання. : карта Eye-Fi перебуває в режимі очікування завантаження. : карта Eye-Fi перебуває в режимі з’єднання. : карта Eye-Fi завантажує зображення. : виникла помилка.
| Выкл | Функція завантаження не використовується.

Примітки

- Карти Eye-Fi продаються лише в деяких країнах та регіонах.

- Докладніше про карти Eye-Fi можна дізнатися безпосередньо у виробника або продавця карт Eye-Fi.

- Карти Eye-Fi дозволено використовувати лише в тих країнах чи регіонах, у яких їх придбано. Ви відповідальні за дотримання місцевих законів.

- Карта Eye-Fi має функцію підтримки локальної бездротової мережі. Не вставляйте карту Eye-Fi там, де заборонено використовувати бездротову локальну мережу, наприклад на борту літака. Якщо карту Eye-Fi вставлено, виберіть для налаштування [Парам. Выгрузки] значення [Выкл]. Якщо для функції завантаження карти Eye-Fi вибрано значення [Выкл], на екрані з’явиться індикація .

### Передавання даних зображень за допомогою карти Eye-Fi

1. Налаштуйте параметри точки доступу бездротової локальної мережі або параметри напряму передавання для карти Eye-Fi.

Докладну інформацію див. в інструкції з користування, яка додається до карти Eye-Fi.

1. Після встановлення налаштувань вставте карту Eye-Fi у фотоапарат і виконайте зйомку.

Записані зображення автоматично передаються через бездротову локальну мережу на комп’ютер тощо.
Примітки

- Під час завантаження даних зображення функція автоматичного вимкнення живлення недоступна.

- Якщо на екрані з’явилася піктограма (помилка), витягніть і знову вставте карту Eye-Fi або вимкніть і знову ввімкніть живлення фотоапарата. Якщо на екрані досі відображається піктограма (помилка), можливо, карту Eye-Fi пошкоджено. За докладною інформацією звертайтесь у компанію Eye-Fi, Inc.

- Зв’язок із бездротовою локальною мережею може перериватись іншими пристроями зв’язку. Якщо швидкість приймання даних недостатня, перемістіть фотоапарат ближче до точки доступу.

- Деякі карти Eye-Fi мають режим «Endless Memory Mode». Цей виріб не підтримує режим «Endless Memory Mode». Переконайтеся, що на картах Eye-Fi, які використовуються із цим виробом, режим «Endless Memory Mode» вимкнено. Докладнішу інформацію про налаштування режиму «Endless Memory Mode» читайте в інструкціях з експлуатації, що додаються до карти Eye-Fi.

Нагору